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obrębu  nr 0048 – Czarnkowo, położonego w gminie Tychowo 

Lipiec, 2013 r.

1. Cel prac modernizacyjnych ewidencji.

1.1
Celem prac modernizacyjnych jest:

Modyfikacja danych ewidencyjnych oraz uzupełnienie istniejącej bazy danych ewidencyjnych zgodnie ze standardem SWDE w tym:

1) dostosowanie danych ewidencyjnych działek do standardu SWDE,

2) weryfikacja danych ewidencyjnych danych dotyczących budynków,

3) nadanie obiektom bazy danych ewidencyjnych identyfikatorów zgodnie z zasadami określonymi w zał. Nr 1 do rozporządzenia [2.1.2],

4) wykonanie niezbędnych geodezyjnych pomiarów terenowych oraz oględzin, 

5) ustalenie właścicieli nieruchomości oraz władających, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt. 2 i § 11 ust. 1 rozporządzenia [2.1.2], w oparciu o wpisy w księgach wieczystych oraz zgromadzo​ne przez Starostę dokumenty,

6) ustalenie w trybie § 12 ust. 2 rozporządzenia [2.1.2] osób i jednostek organizacyjnych, włada​jących gruntami o nieustalonym stanie prawnym i wydanie decyzji Starosty,

7) uzupełnienie danych ewidencyjnych właścicieli nieruchomości oraz władających między innymi w oparciu o informacje zawarte w systemach PESEL i REGON, 

8) wykonanie aktualizacji użytków gruntowych i klas gruntów,

9) opracowanie projektów rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami (rzeka Kowalówka),

10) dostosowanie danych ewidencyjnych działek do formatów wymiany danych ewidencyjnych SWDE oraz GML,

11) zapewnienie technicznych możliwości generowania (eksportu) danych ewidencyjnych postaci plików w formatach: GML, SWDE, a także importu tych danych do bazy.

1.2 Przeprowadzenie postępowania kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków zgodnie z zasadami określonymi w art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 

1.3 Na terenie powiatu białogardzkiego w 2011 roku zakończono uzupełnianie bazy danych ewi​dencyjnych o zbiory danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali. W uzupełnieniu powyższych prac modernizacyjnych dla wszystkich numerycznych opisów budynków utwo​rzonych metodą digitalizacji map analogowych, w odniesieniu do konturów budynków wybu​dowanych w granicach działek ewidencyjnych i w odległości do 1,0 m od tych granic, należy wykonać pomiary terenowe, mające na celu uściślenie położenia budynków względem granic działek ewidencyjnych.

1.4 Warunki niniejsze nie obejmują regulacji dotyczących dostosowania systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków do zapisów wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz zapewnienie technicznych możliwości generowania (eksportu) danych ewidencyjnych postaci plików w formatach: GML, a także importu tych danych do bazy.

1.5 Wymagania formalno-organizacyjne:

1) Zobowiązuje się Wykonawcę do prowadzenia w ramach prac dotyczących realizacji zamówienia dziennika robót; wszelkie uzgodnienia i wyjaśnienia ze Starostą wymagają formy pisemnej.

2) Wykonawca wraz ze zgłoszeniem prac do odbioru przedstawi protokoły kontroli wewnętrznej wykonanych prac oraz kopię dziennika robót geodezyjnych. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Staroście szczegółowego har​monogramu realizacji prac objętych niniejszymi warunkami.

2. Przepisy prawne.

2.1 Obowiązujące przepisy prawne:

1) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454).

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. nr 84, poz. 911).

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informa​cji o terenie (Dz. U. nr 80, poz. 866).

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 listopada 2011r. 
w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geo​dezyjnego i kartograficznego (Dz. U. nr 263, poz. 1572).

6) Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. nr 76, poz. 489 z późn. zm.).

7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. 
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów 
i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów 
o udostępnienie tych baz ( Dz. U. nr 78, poz. 837).

8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U, poz. 1247).

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. nr 37, poz. 333).

10) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

11) Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic 
i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U z 2012 r, poz. 199).

12) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późn. zm.).

13) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie śródlądowych wód po​wierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003r. nr 16, poz. 149).

14) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie granic między śródlądo​wymi wodami powierzchniowymi a morskimi wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego (Dz. U. z 2002r. nr 239, poz. 2035 z późn. zm.).

15) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 19, poz.115 z późn. zm.).

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji 
i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadawanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. nr 67 poz. 582).

17) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

18) Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2011r. nr 12, poz. 59, z późn. zm.).

19) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.).

20) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokony​wania podziałów nieruchomości (Dz. U. nr 268, poz. 2663).

21) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005r. w sprawie scalenia i podziału nierucho​mości (Dz. U. nr 86, poz. 736).

22) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 352).

23) Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001r. nr 124, poz. 1361 z późn zm.).

24) Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012r. poz. 591 z późn. zm.).

25)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2010r. nr 242, poz. 1622).

26) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2012r. poz. 647).

27) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjogra​ficznych (Dz. U. nr 166, poz. 1612 z późn. zm.).

28) Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008r. nr 50, poz. 291, z późn. zm.).

29) Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.).

30) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfi​kacji gruntów (Dz. U. z 2012r. poz. 1246).

31) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012r. poz. 125).

32) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 16.02.2005r. w sprawie trybu sporządzania informa​cji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelowych oraz promach (Dz. U. nr 67, poz. 583).

33) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 grudnia 2004r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów (Dz. U. z 2005r. nr 7 poz. 55).

34) Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. nr 121, poz. 1266 z późn. zm.).

35) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. nr 102, poz. 1122 z późn. zm.).

36) Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. nr 42, poz. 363).

2.2 Przepisy stanowiące moc dowodową w zakresie ustalania stanów prawnych 

      nieruchomości: 

1) Dekret z dnia 6 września 1951r. o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych (Dz. U. nr 46, poz. 340 z późn. zm.). 

2) Dekret z dnia 21 września 1950r. - o rozgraniczaniu nieruchomości Skarbu Państwa lub nieru​chomości nabywanych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. nr 44, poz. 398) stosowany przy ustalaniu granic zewnętrznych byłych PGR oraz granic zewnętrznych obszarów Lasów Państwowych.

3) Dekret z dnia 13 września 1946r. – o rozgraniczaniu nieruchomości (Dz. U. nr 53, poz.298)

4) Dekret z 06 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U Nr 49, poz. 279).

2.3 Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawcę wiązać będą przepisy aktów praw​nych, które wejdą w życie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, nie później jednak niż 60 dni przed umownym terminem realizacji przedmiotu zamówienia. W szczególności dotyczy to projektów przepisów, które obejmują projekty aktów prawnych znajdujących się w procesie legislacyjnym:

1) rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie ewi​dencji gruntów i budynków,

2) rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. Standardy techniczne i inne ustalenia dotyczące ewidencji gruntów i budynków:

3.1 Wytyczne techniczne:

1) „ K-1 – Mapa zasadnicza”, GUGiK 1998r,

2) "G-5 – ewidencja gruntów i budynków. Wytyczne techniczne.", GUGiK 2003r.

3.2 Inne dokumenty i ustalenia dotyczące ewidencji gruntów i budynków:

1) Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Tychowo w powiecie białogardzkim uzgodniony z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie w czerwcu 2004 roku.

2) Operat z przeprowadzonej okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie.

4. Charakterystyka obiektu.

Organem prowadzącym ewidencję gruntów i budynków w oparciu o przepisy rozporządzenia [2.1.2] jest Starosta Białogardzki.

Modernizacja ewidencji obejmuje obszar obrębu Czarnkowo scharakteryzowanych w układzie parametrów podanych w tabelach przedstawionych poniżej.

	 Lp.
	Obręb
	 Identyfikator
	Powierzchnia obrębu w  ha
	Ilość

działek
	Ilość

budynków
	Ilość 

lokali
	Ilość jednostek

rejestrowych

	1
	Czarnkowo
	320104_5.0048
	408
	145
	52
	3
	78


	Nazwa jednoski/teryt
	Nazwa

nr obrębu


	Ogółem


	Działki z dokł. do m2
	Działki z dokł. do ara

	
	
	Ilość działek
	Pow. (ha)
	Ilość działek
	Pow. (ha)
	Ilość działek
	Pow. (ha)
	w tym grunty Nadleśnictwa.

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ilość działek
	Pow. (ha)

	Gmina Tychowo

320104_5
	 Czarnkowo 

0048


	145
	408
	21
	158
	124
	250
	19
	197


Charakterystyka obiektu objętego opracowaniem:

Obręb Czarnkowo, położony jest na terenie gminy Tychowo, największej gminy powiatu biało​gardzkiego we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego.

Struktura użytków gruntowych w obszarze Gminy Tychowo: 37% stanowią użytki rolne, 57% grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone, 3% stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane ( w tym drogi i koleje), 1% grunty pod wodami, oraz 2% tereny różne i nieużytki. Gmina, dla ob​szaru obejmującego obręb Czarnkowo, nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Zakres prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków:

1) Analiza istniejących materiałów geodezyjnych i kartograficznych.

a)
Analiza danych dotyczących osnów geodezyjnych stosowanych w powiecie. (informacje w zakresie osnów patrz punkt 6.1.12 oraz projekt modernizacji).

b)
Analiza operatów geodezyjno-prawnych znajdujących się w zasobie PODGiK w Białogar​dzie, mających znaczenie w wyznaczeniu, ustaleniu i pomiarze granic ewidencyjnych, w tym np.: materiały z operatu „LPIS” oraz operatu TERYT 2 (w przypadku faktycznej po​trzeby korzystania z tych materiałów).

c)
Analiza dokumentacji znajdującej się w części geodezyjno-prawnej operatu ewidencyjnego prowadzonej w PODGiK w Białogardzie pod kątem zakresu i możliwości ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych. Sporządzenie raportów z wynikami przeprowadzonych analiz.

d)
Analiza przebiegu granic działek ewidencyjnych w zakresie:

a) jednorodności obszarów działek pod względem prawnym,

b) zgodności przebiegu granic działek ewidencyjnej mapy numerycznej znajdującej się w powiatowym zasobie, z ich możliwym przebiegiem na ortofotomapie cyfrowej, celem eli​minacji błędów ze szczególnym uwzględnieniem kolizji przebiegu granic działek z konturami budynków.

c) analiza poprawności redakcji działek stanowiących drogi publiczne, linie kolejowe, wody publiczne, rowy melioracyjne z uwzględnieniem stanów prawnych nieruchomości oraz zasad wzajemnego przecinania się obiektów,

d) sprawdzenie poprawności stosowanej identyfikacji działek.

2) Wyeliminowanie niespójności pomiędzy granicami sąsiadujących ze sobą granic obrębów ewidencyjnych, jednostek ewidencyjnych, jednostek administracyjnych (powiatów).

3) Modernizacja danych dotyczących działek ewidencyjnych:

a) Uzupełnienie i przeliczenie pomiarowej osnowy geodezyjnej w zakresie niezbędnym do wykonania prac.

b) Przeprowadzenie wywiadu terenowego w celu porównania stanu ujawnionego
w ewidencji gruntów i budynków z stanem faktycznym na gruncie.

c) Wykonanie pomiarów terenowych, mających na celu uściślenie położenia budynków wzglę​dem granic działek ewidencyjnych dla wszystkich numerycznych opisów budynków utwo​rzonych metodą digitalizacji map analogowych, w odniesieniu do konturów budynków wy​budowanych w granicach działek ewidencyjnych i w odległości do 1,0 m od tych granic zgodnie z przepisem §73 Instrukcji G-5.

d) Pomiar punktów granicznych, po uprzednim ustaleniu ich położenia na gruncie na zasadach określonych w § 38 i 39 rozporządzenia [2.1.2], w przypadku, gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w § 37 rozporządzenia, oraz przygotowanie, w oparciu o wyniki tych pomiarów i ustaleń, danych ewidencyjnych wyznaczających, położenie punktów granicznych oraz przebieg granic działek ewidencyjnych,

e) Opracowanie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych (sporządzenie dokumentacji dla ustalenia linii brzegu) dla działki nr 175/1 – rzeka Kowalówka.

4) Weryfikacja numerów ksiąg wieczystych poprzez wpisanie do bazy danych ewidencji grun​tów i budynków identyfikatorów ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycz​nym, w miejsce oznaczeń ksiąg wieczystych prowadzonych przed procesem migracji, o któ​rym mowa w ustawie [2.1.37].

5) Zbadanie zgodności stanu wykazanego w ewidencji gruntów i budynków ze stanem ujawnio​nym
w księdze wieczystej.

6) Uzupełniające ustalenie stanów prawnych nieruchomości dotyczące między innymi przypad​ków:

a) Braku określenia tytułów własności lub władania w dotychczasowym operacie ewidencyj​nym,

b) Braku podania numeru księgi wieczystej w przypadkach powstania i przeniesienia prawa użytkowania wieczystego,

c) Rozbieżności w zakresie działek ewidencyjnych pomiędzy bazami ewidencyjnej mapy nu​merycznej oraz danych opisowych,

d) Utworzenia w procesie modernizacji nowych działek wynikających ze stanów prawnych nieruchomości np. w przypadkach włączania do działek rowów melioracyjnych, na których obszarze te rowy są położone lub w przypadkach nieuregulowanych prawnie gruntów pod drogami,

e) Występowania tzw. praw związanych, o których mowa w § 47 ust. 2 rozporządzenia,

f) Działek, dla których przewiduje się w postępowaniu modernizacyjnym wykonanie ustalenia przebiegu granic.

7) Użytki gruntowe i klasy gleboznawcze.

a) Terenowa weryfikacja przebiegu i oznaczeń konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacji gleboznawczej (wskazane wykorzystanie operatu z przeprowadzonej okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze sta​nem faktycznym w terenie).

b) Pomiar zmienionych konturów użytków gruntowych, ujawnionych w ramach modernizacji.

c) Opracowanie operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla użytków rolnych i leśnych, spośród konturów użytków gruntowych, o których mowa w pkt 8a w celu ustalenia klasyfi​kacji według procedury wynikającej z rozporządzenia [2.1.30].

8) Opracowanie danych ewidencyjnych dla pomierzonych budynków.

9) Uzupełnienie treści mapy ewidencyjnej - ostateczna redakcja opisów numerycznych działek, konturów użytków gruntowych i klas gleboznawczych:

a) Dostosowanie treści mapy ewidencyjnej do przepisów § 28 rozporządzenia oraz weryfikacja identyfikatorów obiektów.

b) Redakcja opisów numerycznych konturów budynków w bazie danych numerycznej mapy ewidencyjnej na podstawie danych pomiarowych pochodzących z pomiarów aktualizacyj​nych, wykonanych w ramach modernizacji ewidencji.

10) Porównanie treści roboczej bazy danych, o której mowa w rozporządzeniu  [2.1.5]  z treścią ortofotomapy w celu wyeliminowania błędów grubych dotyczących położenia i właściwości topologicznych obiektów objętych bazą danych ewidencji gruntów i budynków.

11) Obliczenie pól powierzchni działek ewidencyjnych i klaso-użytków, sporządzenie wykazów porównania powierzchni działek ewidencyjnych wg wzoru nr 11 instrukcji G-5.

12) Uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących działek w nawiązaniu do ustaleń § 60 roz​porządzenia [2.1.2].

13) Weryfikacja danych podmiotowych:

a) Uzupełnienie danych, o których mowa w § 73 rozporządzenia oraz zał. 4 pkt. 9 i 10, tj. przegląd i weryfikacja danych ewidencyjnych dotyczących podmiotów ewidencyjnych oraz osób, jednostek organizacyjnych i organów, o których mowa w § 11 ust.1 pkt. 1
i 2 rozporządzenia [2.1.2].

b) Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę orzeczenia Starosty w drodze decyzji, o wykazaniu w ewidencji osób i jednostek organizacyjnych, które nieruchomościami władają w trybie § 12 ust. 2 rozporządzenia [2.1.2] w odniesieniu do nieruchomości gruntowych.

14) Napełnienie bazy danych opisowych prowadzonych w systemieTurboEWID (obowiązuje ostatnio zainstalowana wersja oprogramowania) danymi ewidencyjnymi dotyczącymi dzia​łek, użytków gruntowych, klas gleboznawczych, budynków oraz podmiotów i innych osób władających, pochodzącymi z prac wymienionych w pkt.1–14. 

15) Kontrola utworzonej bazy danych ewidencyjnych przy użyciu programów: VSWDE, ASW​DE, SWDE-TOPO*), usunięcie błędów redakcji bazy.

16) Edycja raportów, o których mowa w § 22 i 29 rozporządzenia [2.1.2].

17) Kompletowanie projektu operatu ewidencyjnego: kontrola i przekazanie operatu do PODGiK w Białogardzie.

18) Udział w czynnościach związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, o któ​rych mowa w art. 24a pkt 7 ustawy.

*) Obecnie, obowiązującym w zakresie tworzenia baz danych ewidencyjnych jest standard SWDE (System Wymiany Danych Geodezyjnych). Jego wykorzystanie wspierają trzy podstawowe aplikacje narzędziowe:

· A-SWDE – analizator syntaktyczny i semantyczny formatu SWDE/SWING, służący do sprawdzania poprawności struktury plików SWDE oraz plików SWING,

· V-SWDE - weryfikator zawartości baz danych ewidencji gruntów i budynków w oparciu o wyprodukowane pliki SWDE, wyposażony w możliwości porównania danych dotyczących podmiotów z rejestrami państwowymi PESEL i REGON,

· SWDE TOPO 3.0 – program kontroli poprawności topologii danych geometrycznych występujących w plikach zgodnych ze standardem wymiany danych ewidencyjnych; aplikacja SWDETOPO składa się z programu weryfikującego oraz przeglądarki umożliwiającej graficzną wizualizację wykrytych błędów.

Właścicielem w/w aplikacji narzędziowych jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii, adres: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2.

Opracowanie i wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego, zgodnie z Art. 24a ustawy.

1) Wyłożenie operatu opisowo-kartograficznego zwierającego: rejestr gruntów, skorowidz dzia​łek, wykaz podmiotów ewidencyjnych oraz wykaz osób i jednostek organizacyjnych 
i organów, o których mowa w §11 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia [2.1.2], do wglądu osób zainte​resowanych , rozpatrzenie uwag.

2) Przekazanie bezpośrednio po upływie terminu wyłożenia materiałów geodezyjnych i kartograficznych, sporządzonych w ramach modernizacji ewidencji, do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, włączenie zmienionych danych do bazy danych ewidencyj​nych,

3) Opracowanie zawiadomień o zmienionych danych ewidencyjnych (wraz z niezbędną doku​mentacją geodezyjną), o których mowa w §49 rozporządzenia [2.1.2], celem przekazania do właściwego sądu rejonowego oraz organu podatkowego. 

6. Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania.

6.1 Redakcja mapy numerycznej ewidencji gruntów i budynków.

      Podstawą ostatecznej redakcji bazy danych numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków 

      w procesie modernizacji ewidencji będą:

1) Pozioma szczegółowa osnowa geodezyjna I, II, III klasy, w państwowym układzie współrzęd​nych geodezyjnych –"PL-2000" [2.1.8].

2) Pozioma osnowa pomiarowa (w tym punkty osnowy poligonowej IV i V klasy, zakładane wg
byłej instrukcji B-III) wymagająca nawiązania oraz przeliczenia do poziomej osnowy geode​zyjnej I, II, III klasy, w państwowym układzie współrzędnych geodezyjnych –"PL-2000".

3) Dokumentacja geodezyjna, przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzne​go, sporządzona metodami bezpośrednich pomiarów geodezyjnych przy zakładaniu ewidencji gruntów, z wykorzystaniem – tzw. „map podkładowych”, na podstawie poprzednio obowiązu​jących przepisów. 

4) Operaty jednostkowe dotyczące zmian danych ewidencyjnych, w tym podziały nieruchomo​ści, rozgraniczenia nieruchomości, dokumentacje sporządzane dla wywłaszczenia pasów dróg, oraz inne sporządzane w celach prawnych.

5) Zbiory dowodów zmian zawarte w dotychczasowym operacie ewidencji gruntów, w tym prze​słane Staroście przez organy, sądy i kancelarie notarialne prawomocne decyzje 
i orzeczenia i odpisy aktów notarialnych, o których mowa w art. 23 ustawy [2.1.1].

6) Ewidencyjna mapa numeryczna sporządzona w 2002 roku dla obrębu nr 0048 Czarnkowo (KERG 042048-33/2003).

7) Dotychczasowy operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów z okresu założenia ewidencji gruntów, uzupełniany na bieżąco decyzjami administracyjnymi dotyczącymi procesu aktuali​zacji konturów klasyfikacji gruntów.

8) Operat okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności treści mapy ewi​dencyjnej ze stanem faktycznym w terenie (KERG 0220025-255/2012).

9) W miarę potrzeby, zbiory informacji zawarte w:

a) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo.

b) Sądzie Rejonowym w Białogardzie, Wydział Ksiąg Wieczystych (stany prawne nieruchomo​ści). 

c) Dokumentacji dotyczącej numeracji porządkowej nieruchomości oraz nazewnictwa miejsco​wości, ulic i placów, a także gminnego zasobu nieruchomości, prowadzonej przez Urząd Miejski w Tychowie.

d) Dokumentacji powiatowego i gminnego zasobu nieruchomości.

e) Dokumentacji wojewódzkiego zasobu nieruchomości – w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41.

f) Ewidencji dróg publicznych: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, prowa​dzonych według właściwości przez: 

· Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Szczecin ul. Boh. Warszawy 33,

· Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, jednostka w Koszalinie ul. Szczecińska 31,

· Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie,

· Urząd Miejski w Tychowie.

g) Dokumentach dotyczących wód publicznych i podstawowych urządzeń melioracyjnych pro​wadzonych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie , ul. Jedności Narodowej 42.

h) Rejestrach i mapach prowadzonych przez Urząd Statystyczny w Szczecinie Oddział w Ko​szalinie. 

i) W bazie danych identyfikacji podmiotów gospodarczych (identyfikacja REGON, KRS) - w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie oraz właściwym miejscowo Rejestrowym Sądzie Go​spodarczym.

j) Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Wydział Udostęp​niania Danych - dane ze zbioru PESEL.

k) W rejestrze zabytków, prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - w Szczecinie, ul. Kuśnierska 14a - na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury.

l) W rejestrze użytków ekologicznych prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Śro​dowiska w Szczecinie – informacje dotyczące zasięgów i oznaczeń konturów użytków ekolo​gicznych.

ł)  Operacie urządzania lasów w Nadleśnictwie Tychowo.

Dotychczasowa baza ewidencyjnych danych opisowych gminy Tychowo, zredagowana i prowa​dzona jest w środowisku oprogramowania TurboEWID wersja 8.0.

10) Aktualna ortofotomapa cyfrowa w skali 1:5000, w układzie „2000”, 

11) Dane pomiarowe pozyskane w trakcie kompleksowej modernizacji ewidencji, dotyczące prze​biegu granic działek oraz aktualizacji przebiegu konturów użytków gruntowych, pozyskane metodami: geodezyjnych pomiarów bezpośrednich, pomiarów GPS RTK, pomiarów fotogra​metrycznych, w tym digitalizacji ortofotomapy cyfrowej (w odniesieniu do użytków gruntowych) oraz metodami stereofotogrametrii cyfrowej.

W obszarze gminy założone są następujące osnowy poziome o istotnym znaczeniu dla ewidencji gruntów i budynków:

Pozioma osnowa geodezyjna w obszarze gminy Tychowo obejmuje:

a)   30 punktów poziomej osnowy geodezyjnej I i II  klasy, skatalogowane w układzie współrzęd​nych "PUWG 2000",

b)   szczegółową osnowę poziomą III klasy po modernizacji częściowo o konstrukcji poligonowej oraz GPS, w układzie współrzędnych "PUWG 2000", nawiązaną do punktów  I i II klasy, w ilości  396 punktów, o stabilizacji naziemnej; 

c) osnowę pomiarową założoną w latach 1960-69 w układach lokalnych oraz częściowo"1965/III"  nie dostosowana do obecnej osnowy poziomej III klasy, w tym.:

· byłą osnowę poligonową IV klasy – wg instrukcji B-III   o dokładności mp0,50m  

· ciągi sytuacyjne o dokładności  osnowy  poligonowej V klasy (wg instrukcji B-III )   o dokładności   mp0,75m),

· wielorzędowy układ linii pomiarowych; 

d) osnowę pomiarową zakładaną głównie w procesie aktualizacji ewidencji, według zasad  in​       strukcji G-4, o  dokładności 0,20m, względem punktów nawiązania – szczegółowej osnowy poziomej  III klasy. 

Osnowy poziome wymienione w pkt. c , d)   tworzą pod względem dokładności, zbiory punktów wzajemnie niespójnych.

Materiały geodezyjne, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporzą​dzone przy zakładaniu lub odnawianiu ewidencji gruntów na podstawie poprzednio obowiązują​cych przepisów, o których mowa w pkt. 6.1.3 nie odpowiadają kryteriom dokładności, o których mowa w §82 ust.2 pkt. 2a rozporządzenia [2.1.2] i nie mogą być wykorzystane jako materiał źró​dłowy, dla celów redakcji numerycznej mapy ewidencyjnej. Materiały te powinny być wykorzy​stane jako materiał pomocniczy w procesie ustalania granic działek ewidencyjnych.

Operaty jednostkowe do wykorzystania w procesie modernizacji można podzielić na cztery grupy, biorąc pod uwagę sposób ich wykonania:

· materiały do pełnego wykorzystania - opracowane zgodnie z obowiązującymi instrukcja​mi technicznymi,

· materiały do częściowego wykorzystania - z których część dokumentów spełnia wymogi obowiązujących instrukcji, pozostała może nadawać się do użycia pod warunkiem przeli​czenia i adaptacji do warunków dzisiejszych instrukcji,

· materiały do wykorzystania jako materiał pomocniczy - z których dokumenty nie spełniają warunków instrukcji technicznych obowiązujących obecnie ale były poprawne pod względem prawnym,

· materiały o braku przydatności do wykorzystania.

Dotychczasowy poziom wykorzystania operatów jednostkowych w utworzonej bazie danych mapy numerycznej omówiony jest w zał. nr.3 projektu modernizacji ewidencji gruntów i budyn​ków z 2004 roku.

6.2  Baza ewidencyjna danych opisowych.

Ewidencyjne dane opisowe dla obszaru powiatu białogardzkiego prowadzone są w postaci zintegrowanej bazy danych programu TurboEWID wersja 8.0.

Opisowe dane ewidencyjne, zawarte w bazie TurboEWID wersja 8.0, pochodzą z operatów ewidencyjnych założonych na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów ([3.2.1] - wykaz operatów) oraz z bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

Dane ewidencyjne dotyczące podmiotów ewidencyjnych, jednostek organizacyjnych i organów wymagają uaktualnienia z wykorzystaniem danych przekazanych przez system PESEL i REGON oraz danych pozyskanych od osób zainteresowanych, w procesie modernizacji ewidencji.

Podstawą dostosowania istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu [2.1.2], będą źródła danych dotyczące:

1)
Podmiotów ewidencyjnych oraz osób, jednostek organizacyjnych i organów, o których mowa w § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia [2.1.2] tj.: 

a) Dokumenty dostarczone podczas czynności ustalenia danych podmiotowych.

b) Dokumenty dotyczące opisu praw podmiotów ewidencyjnych oraz osób i jednostek organizacyjnych , o których mowa w § 12 ust.1 rozporządzenia [2.1.2]. 

c) Dotychczasowy operat ewidencji gruntów.

d) System ewidencji ludności PESEL.

e) Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej (KRUPGN) w skrócie (REGON), prowadzony przez Urząd Statystyczny w Szczecinie, na podstawie przepisów o statystyce publicznej; (obecna baza danych zawiera identyfikatory systemu REGON dla instytucji państwowych).

f) Rejestr osób prawnych, prowadzony przez sądy rejonowe.

g) Dokumenty urzędowe, powołujące się na rejestry wymienione w pkt. c i d.

h) Decyzje Starosty w sprawie ustalenia władających, o których mowa w §12 ust. 2 rozporządzenia [2.1.2]. 

2)   Przedmiotów ewidencyjnych tj.:  

a) Materiały oraz komputerowe bazy danych wymienione w pkt. 6.1. dotyczące danych ewidencyjnych obiektów gruntowych.

b) Dokumenty wymienione w pkt. 6.4, dotyczące danych ewidencyjnych budynków 
i lokali..

6.3  Operat klasyfikacji gleboznawczej.

Operaty klasyfikacji gleboznawczej dla obrębu Czarnkowo pochodzą z 1958 roku - z założenia ewidencji gruntów oraz z lat późniejszych - dotyczące ich aktualizacji. Operaty te zawierają protokóły, zestawienia odkrywek oraz mapy klasyfikacji gleboznawczej gruntów w skali 1:5000, wraz z aneksami. Operaty klasyfikacyjne wymagają aktualizacji w zakresie dostosowania przebiegu konturów klasyfikacyjnych i ich oznaczeń, oraz zmian w faktycznym przebiegu użytków gruntowych w terenie, wykazanych podczas obecnych prac modernizacji ewidencji; w ramach prac modernizacyjnych należy uzupełnić w/w brakującą  dokumentację oraz dostosować w całości do wymagań rozporządzenia [2.1.30].  

6.4   Ewidencja budynków i lokali.


Dokumentacja źródłowa ewidencji budynków i lokali.

1) Dla terenu całej gminy Tychowo w 2011r., w ramach projektu PL0467 pod nazwą „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego” zrealizowanego wspólnie ze Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego uzupełniono bazy danych ewidencyjnych o zbiory danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali – KERG 0450042-3/2010. 

2) Dane pozyskane w ramach projektu PL0467 (w uzasadnionych przypadkach wskazanych w pkt 7.3.1 niniejszych warunków) podlegają aktualizacji w trakcie niniejszego opracowania.

7. Zasady wykonania modernizacji ewidencji gruntów.

7.1 Uzupełnienie i przeliczenie poziomej osnowy geodezyjnej.

Pozioma osnowa geodezyjna w obszarze gminy Tychowo obejmuje:

a) 30 punktów poziomej osnowy geodezyjnej I i II  klasy, skatalogowanych w układach współrzędnych: "1965/III" i  "PUWG 2000",

b) szczegółową osnowę poziomą III klasy  po modernizacji częściowo o konstrukcji poligo​nowej oraz GPS, w układzie współrzędnych: "1965/III" i  "PUWG 2000", nawiązaną do punktów  I i II klasy, w ilości  396 punktów  tj. 1 pkt/82 ha , o stabilizacji naziemnej; 

c) osnowa pomiarowa założona w latach 1960-69 w układach lokalnych oraz częściowo "1965/III"  nie dostosowana do obecnej osnowy poziomej III klasy, w tym.:

- była osnowa poligonowa IV klasy – wg instrukcji B-III   o dokładności mp0,50m,  

            - ciągi sytuacyjne o dokładności  osnowy  poligonowej V klasy (wg instrukcji B-III )   o

              dokładności   mp0,75m),

            - wielorzędowy układ linii pomiarowych;      

d) osnowę pomiarową zakładaną głównie w procesie aktualizacji ewidencji, według zasad  instrukcji G-4, o  dokładności 0,20m, względem punktów nawiązania – szczegółowej osnowy poziomej  III klasy. 

Stopień zagęszczenia punktami osnowy poziomej III klasy, po wykonaniu prac uważa się za wystarczający.

W związku z dostosowaniem osnowy pomiarowej do poziomej osnowy III klasy,  należy podjąć prace pomiarowe dotyczące nawiązania dotychczasowych osnów pomiarowych , do osnowy poziomej III klasy w układzie PUWG„2000” oraz wykonać łączne wyrównanie; al​ternatywnym rozwiązaniem może być przeliczenie współrzędnych punktów  osnowy pomia​rowej oraz punktów granicznych według procedury podanej w §118 ust.5 Instrukcji G-5. Z uwagi na istotę problemu, Wykonawca skonsultuje metodę oraz wyniki przeliczenia punktów osnowy pomiarowej na układ „PL-2000” z Inspektorem Nadzoru.                                             


7.2 Porządkowanie i aktualizacja danych dotyczących obiektów gruntowych, zawartych 
w dotychczasowym operacie ewidencyjnym. 

1) Ustalenie przebiegu granic obrębów:

Przebiegi granic obrębów zostaną poddane szczegółowemu przeglądowi i uzgodnieniu z gra​nicami obrębów sąsiednich z uwzględnieniem §7 ust. 4 instrukcji G-5.

2) Porządkowanie dotychczasowej struktury działek ewidencyjnych w obrębach dotyczy:

· uzupełniającego ustalenia stanów prawnych nieruchomości gruntowych,

· ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wg zasad podanych w § 36, 37, 38 i 39 rozporządzenia [2.1.2].

· poprawności stosowanych zasad identyfikacji działek ewidencyjnych.

Ustalenie stanów prawnych nieruchomości:

3) W ramach prac modernizacyjnych wykonane zostanie uzupełniające ustalenie stanów praw​nych nieruchomości na podstawie:

a) Wpisów dokonanych w księgach wieczystych. 

b) Prawomocnych orzeczeń sądowych.

c) Umów zawartych w formie aktów notarialnych, dotyczących ustanowienia lub przeniesie​nia praw rzeczowych do nieruchomości, z wyłączeniem umów dotyczących użytkowania wieczystego gruntów i własności lokali.

d) Ostatecznych decyzji administracyjnych.

e) Dyspozycji zawartych w aktach normatywnych.

f) Umów dzierżawy, zgłoszonych do ewidencji stosownie do art. 28 ust. 4 pkt 3 oraz art. 38 ustawy [2.1.28].

4) Uzupełniające ustalenie stanów prawnych nieruchomości gruntowych, dotyczyć będzie mię​dzy innymi przypadków:

· braku określenia tytułów własności lub władania - w dotychczasowym operacie ewidencyj​nym,

· braku podania numeru księgi wieczystej w przypadkach powstania i przeniesienia prawa użytkowania wieczystego,

· rozbieżności w zakresie działek ewidencyjnych pomiędzy bazami ewidencyjnej
mapy numerycznej oraz danych opisowych,

· utworzenia w procesie modernizacji nowych działek wynikających ze stanów prawnych nieruchomości np. w przypadkach włączania do działek rowów melioracyjnych , na któ​rych obszarze te rowy są położone lub w przypadkach podziału stanowiących własność Skarbu Państwa gruntów pod drogami i wodami,

· działek, dla których przewiduje się w postępowaniu modernizacyjnym wykonanie ustalenia przebiegu granic,

· istnienia działek ewidencyjnych składających się z dwóch obszarów jednospójnych, prze​dzielonych drogą lub rowem,

· potrzeby ustalenia linii brzegów.

5) W trakcie porządkowania dotychczasowej struktury działek ewidencyjnych, należy zwrócić szczególną uwagę na poprawną redakcję przebiegu granic działek, będących drogami publicz​nymi lub wewnętrznymi oraz wodami powierzchniowymi, w tym rowów melioracyjnych - w nawiązaniu do stanów prawnych tych nieruchomości oraz przepisów ustaw: [2.1.12, 2.1.15].

· W przypadkach zaistnienia różnic w przebiegu faktycznych linii brzegowych cieków w stosunku do wykazanego na podstawie istniejących materiałów geodezyjnych, wykonawca jest zobowiązany do przygotowania „projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych”, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy [2.1.12]. Zakres prac związanych z ustaleniem linii brzegowych każdorazowo winien być uzgodniony z właści​wym Geodetą Powiatowym i zarządcą wody.

· W przypadku istnienia działek ewidencyjnych składających się z dwóch obszarów jedno​spójnych, przedzielonych drogą lub rowem należy skompletować dokumentację geodezyj​ną, kartograficzną (materiały i informacje zgromadzone w państwowym zasobie geodezyj​nym i kartograficznym, uzupełnione w niezbędnym zakresie terenowymi pomiarami geo​dezyjnymi oraz czynnościami ustalenia przebiegu granic) i innej (wymienionej w § 12 rozporządzenia) niezbędną do wyeliminowania z operatu ewidencyjnego takich sytuacji. 

6) Czynności dotyczące ustalenia stanów prawnych należy wykonać w oparciu o zasady podane w §56-61 instrukcji G-5.

       Należy przy tym uwzględnić dokumentacje dotyczące:

· operatu dotychczasowej ewidencji gruntów,

· operatów pomiaru granic Lasów Państwowych, 

· ewidencji dróg publicznych, prowadzonej na podstawie przepisów rozporządzenia [ 2.16] przez właściwe zarządy dróg publicznych,  

· wód publicznych oraz podstawowych i szczegółowych urządzeń melioracyjnych; infor​macje w tym zakresie można pozyskać w Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

Dokumentację wynikową ustalenia stanów prawnych nieruchomości stanowią:

a) protokóły badań ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów sporządzone zgodnie 
z wzorem nr 8 , stanowiącym załącznik do Instrukcji G-5,

b) kopie dokumentów prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych i ostatecznych decyzji administracyjnych, udostępnione przez zainteresowanych,

c) kopie map i innych opracowań kartograficznych dokumentujących stan prawny nierucho​mości,

d) wykaz ksiąg wieczystych i innych dokumentów prawnych określających stan prawny nie​ruchomości (wg wzoru nr 10 do Instrukcji G-5),

e) wykaz porównania powierzchni działek ewidencyjnych sporządzony wg wzoru nr 11 do Instrukcji G-5.

Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:

7) W przypadku, gdy zgromadzone w PZGiK zbiory danych punktów granicznych, utworzone zostały w drodze digitalizacji ekranowej rastra mapy ewidencyjnej, a inne materiały zgroma​dzone w tym zasobie (operaty jednostkowe, operaty ewidencji gruntów i budynków, doku​mentacja mapy zasadniczej, dokumentacja scalenia gruntów) umożliwiają wyliczenie par współrzędnych prostokątnych płaskich dla niektórych z tych punktów granicznych z wymaganą dokładnością [2.1.5], Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia może do​konać takiego wyliczenia. Powyższa zasada nie dotyczy sytuacji punktów granicznych stano​wiących narożniki budynków.

8) W przypadku braku możliwości pozyskania w PZGiK informacji dotyczących położenia punktów granicznych działek ewidencyjnych, dane dotyczące ustalenia przebiegu granic działek zostaną ustalone wg zasad podanych w § 37, 38 i 39 rozporządzenia [2.1.2].

9) Numerycznego opisu granic modernizowanych obrębów dokonuje się za pomocą współrzęd​nych punktów granicznych określających przebieg linii granicznych działek, przyległych po obydwu stronach granic tych obrębów. 

10) Punkty załamania granic działek ewidencyjnych, nieleżące na granicach obrębów ewidencyj​nych, a znajdujące się wewnątrz tych obrębów należy oznaczać zgodnie z § 42 ust.4 pkt 8 in​strukcji G-5. 

Atrybuty punktów załamania granic zostaną zarejestrowane w bazie danych ewidencyjnej mapy numerycznej według zasad podanych w ust. 28 - 31 aneksu nr 2 do instrukcji G-5.

11) Dokumentację wynikową ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych stanowią:

a) Szkice podstawowe, o których mowa w §67 ust. 2 Instrukcji G-5,

b) Zwrotne poświadczenia zawiadomień osób, jednostek organizacyjnych i organów, o któ​rych mowa w §38 ust. 1 rozporządzenia [2.1.2],

c) Szkice polowe i dzienniki pomiarowe z pomiaru przebiegu ustalonych granic (szkice spo​rządzone wg § 68 ust. 4 Instrukcji G-5); zasady terenowych pomiarów geodezyjnych omówione są w rozdziale 10 Instrukcji G-5,

d) Protokóły ustalenia granic wraz ze skorowidzami działek ewidencyjnych, sporządzone wg zał. nr 3 do rozporządzenia [2.1.2],

Przegląd i weryfikacja danych dotyczących działek ewidencyjnych:

12) Przegląd i weryfikacja danych ewidencyjnych dotyczących działek ewidencyjnych, wykonane zostaną w oparciu o standard danych podany w § 60 rozporządzenia [2.1.2].

13) Zasady identyfikacji działek ewidencyjnych dla opracowywanych obrębów należy przyjąć według zał. nr 1 ust. 6 rozporządzenia [2.1.2]. Podczas prac modernizacyjnych należy utrzy​mać dotychczasową numerację działek w obrębach. Wszelkie zmiany w tym zakresie wyma​gają uzgodnienia z PODGiK.

14) Urzędowe nazwy miejscowości, do czasu ukazania się wykazu urzędowych nazw miejscowo​ści i ich części, pozyskuje się z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego „TE​RYT”, prowadzonego przez Urząd Statystyczny.

15) Dla działek ewidencyjnych stanowiących obiekty fizjograficzne:

· nazwy obiektów takich jak cieki, zbiorniki wodne będących wodami publicznymi należy uzgodnić z właściwymi zarządcami,

· nazwy obiektów takich jak cieki, zbiorniki wodne nie będących wodami publicznymi, do czasu ukazania się wykazu urzędowych nazw obiektów przyjmuje się z operatu dotychczasowej ewidencji gruntów lub na podstawie informacji z Urzędu Gminy.

16) Numery porządkowe nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania, nazwy ulic i placów przyjmuje się z prowadzonej przez Urząd Gminy, dokumentacji dotyczącej numeracji porządkowej nieruchomości w miejscowościach, na podstawie przepisów [2.1.31].

17) Numery dróg publicznych, przyjmuje się na podstawie:

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich. (Dz. U. z 1998 r. nr 160, poz. 1071) - dla dróg krajowych i wojewódzkich:

- ewidencji dróg publicznych prowadzonej na podstawie przepisów rozporządzenia [2.1.16] prowadzonej przez: zarządy województw dla dróg powiatowych i gminnych .

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania uzgodnień z właściwymi zarządcami w zakresie kategorii, przebiegu i numeracji dróg publicznych oraz ustalenie podstawy prawnej jej nadania (stosowne zarządzenia).

Przegląd i weryfikacja użytków gruntowych oraz klasyfikacji gleboznawczej gruntów:

18) Przegląd i weryfikację użytków gruntowych należy wykonać w relacji do ortofotomapy. Obejmuje ona:

a) Analizę obecnej struktury użytków i klas gruntów z uwzględnieniem:

· zasięgu konturów użytków wg faktycznego stanu zagospodarowania terenu, 

· zgodności oznaczeń konturów użytków z aneksem nr 3 do instrukcji G-5 i obowiązują​cą klasyfikacją gruntów,

· zgodności przebiegu konturów oraz oznaczeń użytków leśnych z planem
urządzania lasów (nie dotyczy terenu lasów państwowych),

· zgodności przebiegu konturów zurbanizowanych terenów niezabudowanych
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 

· ustaleń zawartych w obowiązujących aktach prawnych, dotyczących użytków ekolo​gicznych,

b) Uwzględnienie zmian wynikających z treści pism [3.2.1,2] oraz wydanych decyzji admi​nistracyjnych na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych  [2.1.34],

c) Uwzględnienie zmian w przebiegu i oznaczeniach konturów klasyfikacji gleboznawczej, oraz sporządzenie aneksów do operatów klasyfikacji gleboznawczej, na podstawie przepi​sów rozporządzenia [2.1.30]. 

Dane ewidencyjne dotyczące użytków gruntowych i klas gleboznawczych podane są w § 66 roz​porządzenia [2.1.2]. 

Identyfikacja konturów użytków gruntowych w bazie danych wynika z ust. 13 załącznika nr 1 do rozporządzenia [2.1.2].

Identyfikacja konturów gleboznawczej klasyfikacji gruntów w bazie danych wynika z ust.11 za​łącznika nr 1 do rozporządzenia [2.1.2]. 

Pomiar załamania konturów użytków gruntowych po weryfikacji w terenie wykonany zostanie metodą bezpośrednich pomiarów terenowych lub pomiarów fotogrametrycznych, w tym digitali​zacji ortofotomapy cyfrowej oraz metodami stereofotogrametrii cyfrowej. 

Należy dokonać porównania treści roboczej bazy danych, o której mowa w rozporządzeniu [2.1.5] w celu wyeliminowania błędów grubych w zakresie położenia zasięgów użytków grunto​wych.

Wykonawca prac z zakresu modernizacji kompleksowej ewidencji zobowiązany jest do wykona​nia niezbędnych prac z zakresu klasyfikacji gleboznawczej gruntów.

Uzupełnienie bazy danych wektorowej mapy ewidencyjnej o dane dotyczące konturów budynków:

19) W ramach tych prac należy wykonać:

a) Terenowe porównanie istniejącej mapy ewidencyjnej w zakresie kompletności konturów budynków,

b) Geodezyjny pomiar bezpośredni brakujących w bazie danych konturów budynków (mogą wystąpić pojedyncze przypadki), redakcja brakujących w bazie danych opisów numerycz​nych konturów budynków. 

Obliczenie pól powierzchni obiektów ewidencyjnych: 

20) Na podstawie ostatecznie zredagowanych opisów numerycznych obiektów ewidencyjnych: obrębów, działek ewidencyjnych oraz konturów użytków gruntowych i klas, obliczone zostaną ostateczne pola powierzchni geodezyjnej - wg procedury podanej w [2.1.5]. 

Następnie zostanie sporządzony wykaz porównawczy pól powierzchni działek (wg wzoru nr 11 Instrukcji G-5).

W zmodernizowanej ewidencji przyjęte zostaną jako ostateczne pola powierzchni obiektów ewidencyjnych obrębów, działek ewidencyjnych oraz konturów użytków gruntowych i klas:

a) według zasad podanych w rozdz. 15 instrukcji G-5, z dokładnością zapisu do 0,0001 ha, dla opisów numerycznych działek, zawierających punkty graniczne pozyskane w sposób zgodny z obowiązującymi standardami dokładności podanymi w rozporządzeniu [2.1.5]

b) dla działek lasów państwowych dokładność zapisu powierzchni uzgodnić z właściwym PODGiK. 

7.3 Pozyskanie danych ewidencyjnych budynków i lokali.

7.3.1 Pozyskanie danych ewidencyjnych budynków.

1) Dla terenu całej gminy Tychowo w 2011r., w ramach projektu PL0467 pod nazwą „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego” zrealizowanego wspólnie ze Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego uzupełniono bazy danych ewidencyjnych o zbiory danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali – KERG 0450042-3/2010. 

2) Uzupełniające pomiary geodezyjne konturów budynków wykonane zostaną w odniesieniu do:

a) Brakujących konturów budynków na mapie ewidencyjnej, w bezpośrednim sąsiedztwie granic nieruchomości tj. w odległości do 1,0m,

b) Dla wszystkich numerycznych opisów budynków utworzonych  metodą digitalizacji map analogowych, w odniesieniu do konturów budynków wybudowanych w granicach działek ewidencyjnych i w odległości do 1,0 m od tych granic, należy wykonać pomiary terenowe, mające na celu uściślenie położenia budynków względem granic działek ewidencyjnych. W przypadku, gdy położenie punktów załamania granic działek ewidencyjnych nie jest określone z dokładnością wymaganą rozporządzeniem [2.1.5]  lub punkty graniczne nie są wyznaczone na gruncie należy wykonać łączny pomiar budynków według zasad określonych w §72 Instrukcji G-5 uwzględniających przepisy rozporządzenia [2.1.5].

7.3.2 Pozyskanie danych ewidencyjnych lokali.

Dla terenu całej gminy Tychowo w 2011r., w ramach projektu PL0467 pod nazwą „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego” zrealizowanego wspólnie ze Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego uzupełniono bazy danych ewidencyjnych o zbiory danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali – KERG 0450042-3/2010. Pozyskanie danych ewidencyjnych lokali nie jest przedmiotem niniejszego projektu.

7.4 Pozyskanie danych ewidencyjnych dotyczących podmiotów oraz osób, jednostek
organizacyjnych i organów, o których mowa w §11 ust.1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia [2.1.2].

1) Dane ewidencyjne dotyczące podmiotów ewidencyjnych oraz osób, jednostek organizacyjnych i organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia [2.1.2] podane są w §73 tego rozporządzenia.

2) W ewidencji ponadto ujmuje się:

a) Opis praw: osób, organów i jednostek organizacyjnych do gruntów, budynków
i lokali, o których mowa w §10 ust.1pkt.2 i ust.2, oraz w §11ust.1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia [2.1.2],

b) Informacje o dokumentach, które stanowiły podstawę do sporządzenia opisu praw, o którym mowa w ppkt. a,

c) Grupy i podgrupy rejestrowe podmiotów ewidencyjnych oraz osób organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w §11 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia [2.1.2].

3) Identyfikatorami osób, organów i jednostek organizacyjnych są:

a) Identyfikatorem Skarbu Państwa jest nazwa „Skarb Państwa”, ze wskazaniem organu reprezentującego Skarb Państwa lub osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa.

b) Identyfikatorami organów administracji publicznej są nazwy i siedziby tych organów zgodne z przepisami, na mocy, których te organy zostały powołane.

c) Identyfikatorami osób prawnych innych niż Skarb Państwa oraz jednostek organizacyjnych są numery KRUPGN w skrócie REGON i ewentualnie dodatkowo identyfikatory NIP.

d) Podstawowymi identyfikatorami osób fizycznych są numery PESEL.

e) W przypadku, gdy numer PESEL nie jest znany lub nie został nadany, identyfikacji osoby fizycznej w ewidencji można dokonywać przy pomocy:

- identyfikatora NIP,

- numeru dowodu osobistego,

- numeru paszportu,

- danych ewidencyjnych dotyczących tych osób, wymienionych w §73 pkt.1 rozporządze​nia [2.1.2].

f) Identyfikatory osób fizycznych w postaci numeru PESEL pozyskuje się z bazy danych systemu ewidencji ludności PESEL na podstawie art. 44h ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. – o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 476) lub bezpośrednio od osób zainteresowanych podczas czynności ustalenia danych podmiotowych.

Tryb i zakres wykorzystania danych ewidencji publicznych: PESEL, REGON należy uzgodnić ze Starostą mając na względzie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych [2.1.10]. 

4) Dane dotyczące podmiotów ewidencyjnych oraz osób władających zawarte w dotychczasowej bazie danych, należy zweryfikować i uzupełnić według zasad podanych w §26-32 oraz §121 ust. 4 i 5 instrukcji G-5, przy wykorzystaniu przykładów oznaczeń właści​cieli i innych władających nieruchomościami Skarbu Państwa oraz jednostek podziału teryto​rialnego państwa podanych we wzorze nr 28 do instrukcji G-5.

5) Należy sporządzić wykazy:

· podmiotów ewidencyjnych w układzie alfabetycznym, według wzoru nr 1 do instrukcji G-5,

· osób, jednostek organizacyjnych i organów władających gruntami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, według wzoru nr 2 do instrukcji G-5,

· podmiotów wykazanych w ewidencji jako władających nieruchomościami -  na zasadzie określonej w § 10 ust.2 rozporządzenia [2.1.2], stanowiący podstawę wszczęcia postępowania administracyjnego przewidzianego w §12 ust.2 tego rozporządzenia.

6) Organ prowadzący ewidencję udostępni w procesie modernizacji ewidencji dokumenty stanowiące podstawę opisu praw, o których mowa w art. 23 ustawy [2.1.1] oraz inne dokumenty dostarczone przez właścicieli nieruchomości w procesie aktualizacji ewidencji.

7) Wykonawca uzupełni wszystkie brakujące opisy praw i informacje o dokumentach poprzez:

· uzupełniające badanie stanów prawnych nieruchomości, w tym badanie ksiąg wieczystych,

· włączenie do operatu geodezyjno – prawnego, dokumentów dotyczących opisu praw do nieruchomości, udostępnionych przez właścicieli i osoby władające w postępowaniu modernizacji ewidencji. 

8) Wykonawca przygotuje dokumenty, o których mowa w § 27 instrukcji G-5 stanowiące podstawę orzeczenia Starosty w drodze decyzji z wyłączeniem protokołów przesłuchań stron i świadków, o wykazaniu w ewidencji osób i jednostek organizacyjnych, które nieruchomościami władają (patrz §10 ust.2 oraz §12 ust.2 rozporządzenia [2.1.2]).

7.5 Zasady redakcji ewidencyjnej mapy numerycznej.

1) Numeryczna mapa ewidencyjna jest mapą obiektową, wektorową. 

2) Zasady redakcji ewidencyjnej mapy numerycznej są zgodne ze standardami technicznymi instrukcji technicznej K-1 [3.1.1], 

3) Układem odniesień przestrzennych dla ewidencyjnej mapy numerycznej jest państwowy układ współrzędnych geodezyjnych - „PL-2000", omówiony w rozporządzeniu[2.1.8].

4) Prace dotyczące ostatecznej redakcji ewidencyjnej mapy numerycznej dotyczyć będą:

a) Ostatecznej redakcji bazy danych ewidencyjnej mapy numerycznej zgodnie z §28
rozporządzenia [2.1.2] oraz rozdziałem 13 instrukcji G-5 i wyników prac modernizacyjnych;

b) Prace redakcyjne w szczególności dotyczyć będą: 

· dokonania zmian w redakcji opisów numerycznych oraz identyfikacji działek ewidencyjnych,

· kontroli poprawności identyfikacji oraz oznaczeń punktów granicznych zgodnie z §42 i 86 ust.1,2 instrukcji G-5,

· kontroli poprawności identyfikacji oraz oznaczeń użytków gruntowych i klas
 – po ich weryfikacji, zgodnie z zał. nr 6 do rozporządzenia [2.1.2] oraz aneksem nr 3  do instrukcji G-5,

· redakcji numerycznych opisów konturów budynków; zidentyfikowania obiektów, wprowadzenia wymaganego, zgodnego z instrukcjami K-1 oraz G-5 -  układu atrybutów,

· uzupełnienia danych opisowo – informacyjnych, w tym: 

· nazw ulic, placów, uroczysk, cieków, zbiorników wodnych i innych obiektów fizjograficznych,

· numerów dróg publicznych nadanych na podstawie przepisów rozporządzenia [2.1.16], 

· numerów porządkowych i ewidencyjnych budynków w przypadku stwierdzenia ich braku lub błędu,

· nazw przysiółków i niw. 

Wykonawca zobowiązany jest do zaimplementowania opracowanej bazy danych ewidencyjnej mapy numerycznej do środowiska oprogramowania, w którym prowadzona jest dotychczasowa mapa numeryczna.

7.6 Zasady redakcji bazy danych w zakresie ewidencyjnych danych opisowych.

Wykonawca zaktualizuje dotychczasowy plik danych opisowych o rezultaty przeprowadzonych prac modernizacyjnych.

Działki ewidencyjne, położone w granicach jednego obrębu, wchodzące w skład jednej nieruchomości oznaczone w jednej księdze wieczystej, tworzą jednostkę rejestrową gruntów; zasady identyfikacji jednostek rejestrowych gruntów wynikają z ust.9 pkt.1 zał. nr 1 do rozporządzenia [2.1.2].

Wykonawca zobowiązany jest do zaimplementowania ostatecznie zredagowanej bazy danych opisowych w środowisku oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia tej bazy.
Tryb, harmonogram i sposób aktualizacji danych opisowych należy uzgodnić z organem prowadzącym ewidencję, w sposób zapewniający bieżące prowadzenie operatu ewidencyjnego.

Zaktualizowana, baza danych zostanie poddana przeglądowi oraz analizie, przy użyciu programów ASWDE, VSWDE i SWDE-TOPO celem dokonania weryfikacji zawartości bazy danych oraz uzyskania poprawnej struktury plików SWDE.

7.7 Aktualizacja operatu klasyfikacji gleboznawczej gruntów.

Zakres aktualizacji operatu klasyfikacji gleboznawczej określony zostanie na podstawie wyników weryfikacji użytków gruntowych.

Aktualizacja i odnowienie operatów klasyfikacji gleboznawczej gruntów zostaną wykonane na podstawie przepisów rozporządzenia [2.1.30] w ramach prac modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków. Prace z zakresu aktualizacji operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów Wykonawca prowadzi w ramach kosztów własnych opracowania modernizacji. 

8. Utworzenie komputerowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz operatu ewidencyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy [2.1.1].

Rezultatem prac dotyczących modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków jest:

1) Utworzenie komputerowej bazy danych ewidencyjnych, zawierającej aktualne dane ewidencyjne dotyczące gruntów, budynków i lokali zgodne z formatem danych ewidencyjnych SWDE,

2) Uzyskanie poprawnych, zgodnych z wzorami zamieszczonymi w instrukcji technicznej G-5 
- raportów, o których mowa w § 22 i29 rozporządzenia [2.1.2],

3) Utworzenie operatu ewidencyjnego, o którym mowa w § 20 rozporządzenia [2.1.2],

4) Utworzenie aktualnej bazy danych ewidencyjnych oraz uruchomienie oprogramowania Turbo EWID wersja 8.0, umożliwiającego:

a) aktualizację baz danych ewidencyjnych, wraz z archiwizacją danych zmienionych,

b) tworzenie raportów obrazujących dane ewidencyjne,

c) udostępnianie danych ewidencyjnych.

8.1 Utworzenie komputerowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

Utworzenie komputerowej bazy danych ewidencyjnych, w ramach prac modernizacji kompleksowej ewidencji, będzie miało na celu aktualizację i standaryzację danych ewidencyjnych.

Standaryzacja danych ewidencyjnych zostanie wykonana zgodnie z formatem danych ewidencyjnych SWDE. W tym celu należy:

1) Wykonać ostateczną redakcję dla opracowywanych obrębów, ewidencyjnej mapy numerycznej w środowisku graficznym systemu TurboEWID wersja 8.0 wg zasad podanych w pkt. 7.5, przy spełnionym warunku uzyskania plików w formacie SWDE,

2) Wykonać aktualizację oraz dostosowanie istniejącej bazy ewidencyjnych danych opisowych do wymagań rozporządzenia[2.1.2].w środowisku oprogramowania TurboEWID wersja 8.0.

3) Wykonać kontrolę zgodności ze standardem SWDE utworzonej bazy danych ewidencyjnych z zastosowaniem oprogramowania VSWDE, ASWDE oraz SWDE –TOPO,

4) Utworzyć pliki danych ewidencyjnych, sformatowane zgodnie:

a) z opisem obiektów bazy danych ewidencyjnych oraz relacji między tymi obiektami, 
zawartymi w aneksie nr 2 do instrukcji G-5,

b) ze standardem formatu wymiany danych ewidencyjnych SWDE,

5) Uruchomić komputerową bazę danych po modernizacji łącznie z archiwum zapisów wycofanych, w w/w środowisku oprogramowania. 

8.2 Operat ewidencyjny.

W rezultacie prac modernizacyjnych powstanie operat ewidencyjny, sporządzony w układzie obszarowym obrębów ewidencyjnych, którego częściami składowymi są:

1) Operat geodezyjno – prawny, stanowiący zbiór dowodów, uzasadniających wpisy 
do komputerowej bazy danych ewidencyjnych, utworzony i skompletowany zgodnie 
z zasadami podanymi w rozporządzeniach [2.1.2 i 2.1.5],

2) Operat opisowo – kartograficzny, stanowiący przedmiot wyłożenia, o którym mowa w pkt.9 projektu, zawierający komputerowe wydruki raportów podstawowych, 

3) Baza danych ewidencyjnych na nośniku komputerowym w formacie SWDE.

8.2.1 Operat opisowo – kartograficzny - raporty podstawowe:

1) Rejestr gruntów,

2) Mapa ewidencyjna.

Projekt operatu opisowo-kartograficznego będzie przedmiotem wyłożenia, o którym mowa 
w pkt. 9.3; w tym celu należy wydrukować i skompletować raporty w uzgodnieniu z PODGiK.

8.2.2 Operat opisowo – kartograficzny - raporty pomocnicze:

1)   Wykaz gruntów,  

2) Zestawienie gruntów,

3) Skorowidz działek,

4) Wykazy:

a) podmiotów ewidencyjnych,

b) osób, jednostek organizacyjnych i organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt.1 
rozporządzenia [2.1.2],

c) dzierżawców gruntów.

d) oraz dla przypadków aktualizacji danych ewidencyjnych budynków – właściwe 
raporty: kartoteka budynku, rejestr budynków.

       W ramach realizacji projektu operatu ewidencyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do: 

· aktualizacji komputerowej bazy danych, umożliwiającej tworzenie raportów, o których
mowa w pkt. 8.2.1 i 8.2.2,

· opracowania i wyłożenia projektu operatu opisowo - kartograficznego,

· opracowania operatu geodezyjno – prawnego.

8.3 Zasady kompletowania i przekazania operatu ewidencyjnego do PODGiK:

1) Kompletowanie operatu ewidencyjnego należy wykonać zgodnie z zasadami 

rozporządzeń [2.1.2 i 2.1.5]

2) Przekazanie materiałów do PODGiK następuje po uzyskaniu przez Wykonawcę pozytywnej oceny w raporcie kontroli przeprowadzonej przez Inspektora Nadzoru, 
z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia [2.1.7].

9. Procedury postępowania administracyjnego w procesie opracowania projektu operatu ewidencji budynków i jego zatwierdzenia (na podstawie art. 24a ustawy [2.1.1], 
w zakresie danych ewidencyjnych gruntów).

1) Podanie przez Starostę do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z wzorem nr 3 do Instrukcji Technicznej G-5 [3.1.2] 

2) Informacje te podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego,

3) Wykonanie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków, 

4) Kontrola całości dokumentacji wykonana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

5) Przyjęcie operatu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

6) Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków 
do wglądu osób zainteresowanych na okres co najmniej 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego; o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu Starosta informuje poprzez wywieszenie tej informacji na okres co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Gminy przez ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym,

7) Opracowanie protokółu wyłożenia projektu operatu, zgodnie z § 41 rozporządzenia [2.1.2]; protokół zawiera między innymi zgłoszone przez osoby zainteresowane uwagi do danych ewidencyjnych zawartych w projekcie operatu,

8) Rozpatrzenie uwag do danych ewidencyjnych przedstawionych w projekcie operatu opisowo 
– kartograficznego; upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Białogardzie przy udziale wykonawcy prac geodezyjno – kartograficznych związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, przy czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole,

9) Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, projekt ten staje się operatem ewidencji gruntów i budynków; informację o tym Starosta ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie ewidencji gruntów i budynków, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w/w informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych; 
o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji; do czasu zakończenia ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym nie są wiążące,

10) Uruchomienie informatycznego systemu obsługującego bazę danych ewidencyjnych,

11) Przekazanie zawiadomień o zmienionych danych ewidencyjnych do właściwego Sądu Rejonowego oraz do organu podatkowego.

Procedurę związaną z ogłoszeniem o przystąpieniu do modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, ogłoszeniem w dzienniku urzędowym województwa przeprowadza Starosta przy pomocy Geodety Powiatowego. W związku z faktem, że na powyższe prace Wykonawca nie ma wpływu, nie wchodzą one w zakres przewidywanych do wykonania prac i nie wpływają na termin zgłoszenia gotowości do odbioru. Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z art.24a pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne do uczestniczenia w wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego.

Dla przeprowadzenia procedury wyłożenia projektu operatu opisowo - kartograficznego, o której mowa w pkt.9, należy wykonać następujące czynności:

a) Wykonawca ustali ze Starostą miejsce i termin wyłożenia projektu operatu,

b) Wykonawca prac przedłoży listę osób, które będą upoważnione do wyłożenia projektu operatu (upoważnienia wg wzoru nr 5 do instrukcji G-5),

c) Starosta dokona kontroli poprawności wykonania projektu operatu ewidencyjnego 
i przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

d) Upoważnione przez Starostę osoby z udziałem przedstawiciela Starosty przeprowadzą wyłożenie projektu operatu, oraz sporządzą następujące dokumenty:

· wykaz zainteresowanych osób, które zapoznały się odpowiednimi danymi ewidencyjnymi projektu operatu, o którym mowa w §41 ust. 2 rozporządzenia [2.1.2],

· projekt operatu opatrzony odpowiednimi adnotacjami, zgodnie z §114 ust.7 i 9 instrukcji G-5,

· wykaz uwag i zastrzeżeń do danych ewidencyjnych przedstawionych w projekcie operatu, złożonych przez zainteresowane osoby (wykaz prowadzi się wg wzoru nr 7 do instrukcji,

· protokół wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, wg wzoru nr 6 do instrukcji G-5.

Zgłoszone do protokołu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego uwagi 
i zastrzeżenia do danych ewidencyjnych zostaną rozpatrzone przez Starostę zgodnie z §41 ust.1 rozporządzenia [2.1.2]. Wykonawca prac zobowiązany jest do przeprowadzenia czynności dotyczących ponownego ustalenia danych ewidencyjnych, w zakresie wskazanym przez Starostę w wyniku rozpatrzenia wniosku lub zastrzeżenia wniesionego do protokołu wyłożenia projektu operatu. Z przeprowadzonych w/w czynności wykonawca sporządzi dokumentację, w odniesieniu do każdego z wniosków i przedłoży Staroście.

Fakt zapoznania się zainteresowanych z operatem jest dokumentowany poprzez zamieszczenie 
w raportach podstawowych pod treścią dotyczącą właściwej jednostki rejestrowej odpowiednich adnotacji podpisanych przez zainteresowanych według następujących wzorów:

1) „Z danymi zawartymi w rejestrze gruntów oraz z mapą ewidencyjną zapoznałem się 
w dniu.....................; nie wnoszę do nich uwag i zastrzeżeń / wnoszę uwagi i zastrzeżenia wyszczególnione w odrębnym wykazie /”;

Uwagi i zastrzeżenia do operatu uwidaczniane są przez zainteresowanych w wykazie uwag
i zastrzeżeń, a następnie rozpatrywane są przez Starostę. 


Na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków Wykonawca w uzgodnieniu 
z PODGiK przygotuje zawiadomienia, dotyczące zmian danych ewidencyjnych do Sądu Rejonowego oraz do Urzędu Gminy (organ podatkowy). 

