Białogard, dn. 23.12.2010 r.

Or.3421-31/2010

Wg rozdzielnika
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Białogardzkiego.
Powiat Białogardzki – Starostwo Powiatowe w Białogardzie, ul. 1-go Maja 18 na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela wyjaśnień do zadanych pytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Pytanie oferenta:
Budynek internatu - Instalacja c.o. – Jak prowadzić rury instalacji po wierzchu ścian czy w bruzdach ściennych ? Jeżeli w bruzdach to proszę podać ilość bruzd do wykonania z podaniem KNR.
Odpowiedź:
Przewody instalacji c.o. należy prowadzić po wierzchu ścian.
2. Pytanie oferenta:
Budynek internatu - Instalacja c.o. – Brak przejść przez przegrody budowlane (ściany i stropy). Proszę o uzupełnienie i podanie ilości przedmiarowych przekuć przez ściany i stropy z podaniem KNR.
Odpowiedź:
Nowe przewody instalacji c.o. należy prowadzić w starych przejściach (przepustach) przegród budowlanych.
3. Pytanie oferenta:

Budynek internatu - Instalacja c.o. – Brak nakładów na wyniesienie zdemontowanych grzejników 
i rurociągów z budynku oraz ich wywóz. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru z podaniem KNR.
Odpowiedź:

W pozycjach kosztorysowych demontaże ujęte są również nakłady związane z wyniesieniem poza obręb budynku zdemontowanych materiałów, zgodnie z  pkt 2.2.2 założeń ogólnych Katalogu Nakładów Rzeczowych nr 4-02.
4. Pytanie oferenta:

Budynek internatu - Instalacja c.o. – Czy przewody rozprowadzające izolować otulinami ? Jeżeli tak to proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru z podaniem KNR.
Odpowiedź:

Przewody instalacji c.o. prowadzone są po wierzchu ścian w pomieszczeniach ogrzewanych i nie zachodzi potrzeba ich izolowania.
5. Pytanie oferenta:

Budynek internatu - Instalacja c.o. – Brak zaworów przelotowych odcinających na rurociągach. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru z podaniem KNR.
Odpowiedź:

Zawory odcinające przewidziane są na gałązkach zasilających i powrotnych do grzejników i tak należy kosztorysować.
6. Pytanie oferenta:

Budynek internatu - Instalacja c.o.- Brak nakładów na demontaż uchwytów i wsporników podtrzymujących grzejniki i rurociągi. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie w przedmiarze z podaniem KNR.. 
Odpowiedź:

W pozycjach demontaż rurociągów i urządzeń instalacji c.o. ujęte jest wykucie uchwytów.
7. Pytanie oferenta:

Budynek internatu - Czy po zdemontowanych grzejnikach, rurociągach w miejscach ich mocowania do ściany (uchwyty, wsporniki) należy wykonać wyprawkę tynkarską ? Proszę o wyjaśnienie. Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru z podaniem KNR.

Odpowiedź:

Po zdemontowanych grzejnikach i rurociągach oraz przejściach przez przegrody budowlane nie uwzględniono tynkowania ani malowania, należy kalkulować tak jak podano w przedmiarze.
8. Pytanie oferenta:

Budynek internatu - Czy w miejscach po przejściach przez przegrody budowlane i ewentualnych bruzdach dla przewodów instalacyjnych należy ująć wyprawki tynkarskie ? Jeżeli tak, to proszę 
o uzupełnienie przedmiaru z podaniem KNR.
Odpowiedź:

Nie przewiduje się nowych przejść i bruzd.

9. Pytanie oferenta:

Budynek internatu - Czy należy ująć w wycenie malowanie wnęk grzejnikowych, miejsc z nowymi wyprawkami tynkarskimi ? Jeżeli tak to proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru z podaniem KNR.

Odpowiedź:

Po zdemontowanych grzejnikach i rurociągach oraz przejściach przez przegrody budowlane nie uwzględniono tynkowania ani malowania, należy kalkulować tak jak podano w przedmiarze.
9. Pytanie oferenta:

W związku z ogłoszonym przetargiem zwracamy się z prośbą o zamieszczenie dodatkowej dokumentacji w zakresie zestawienia stolarki zewnętrznej, pozwalającej na rzetelną wycenę tych elementów. Załączona obecnie dokumentacja rysunkowa, jest zbyt ogólna, nie zawiera wymiarów stolarki a także nie pozwala odczytać jej szczegółów, m in. podziału okien, rodzajów okuć, możliwości i kierunków otwierania (uchylne, rozwierne, rozwierno – uchylne). Prosimy również o informację czy wymieniona stolarka ma być wyposażona w nawiewniki higrosterowalne a jeśli tak to które okna 
i w jakiej ilości. W tej sytuacji wnosimy o uzupełnienie dokumentacji co umożliwi wszystkim oferentom w dokładny sposób oszacować ten element robót.

Odpowiedź:

Ilość okien należy przyjąć zgodnie z zapisem jak podano w ślepym kosztorysie. Wszystkie okna mają być otwierane i uchylne. Podane do wymiany drzwi są to wszystkie zewnętrzne. Wymiary stolarki podane są w ślepym kosztorysie, a ich kształt na rysunkach elewacji budynku. Stolarka okienna przewidziana do wymiany powinna spełniać wymagania normy technicznej i nie musi posiadać nawiewników.
Otrzymują:

1. Oferenci biorący udział w postępowaniu,

2. Strona internetowa,

3. a/a.

