WARUNKI TECHNICZNE

ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ

 III KLASY DLA POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO
1 .  PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE

1.1  ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH 
Dla obszarów zabudowanych powiatu białogardzkiego w 2010 r. wykonana została inwentaryzacja istniejącej osnowy wysokościowej W trakcie realizacji prac należy wykorzystać materiały z PODGiK w Białogardzie.
 Na obszarze objętym opracowaniem należy wykonać następujące prace:
· sporządzenie projektu technicznego
-    założenie szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy    ( stabilizacja reperów,    pomiar niwelacyjny metodą geometryczną ),

· opracowanie dokumentacji technicznej z wykonanych prac.
1.2 PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE

Obszar opracowania założenia osnowy wysokościowej III klasy obejmuje miasto Białogard, gminę Białogard oraz miasto i gminę Tychowo. 
-przewidywana długość ciągów niwelacyjnych   
-  250 km

-ilość projektowanych reperów ziemnych         
-   70 reperów
-ilość projektowanych reperów ściennych        
-   40 reperów

-ilość reperów adaptowanych



-   40 reperów *




 Razem  

- 150 reperów
*) ilość reperów adaptowanych może się różnić od podanej w projekcie ze względu na możliwość zniszczenia części reperów istniejących w okresie pomiędzy opracowaniem projektu a jego realizacją. W takim przypadku należy zaprojektować i wyznaczyć nową lokalizację zniszczonego punktu.
2.   OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE 

2.1  PRZEPISY PRAWNE

· Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005r  ze zm.),

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych ... ( Dz. U. Nr 78 poz. 837 ),

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określania rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny ..... ( Dz. U. Nr 49 poz. 493 ),

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wysokości opłat ........ ( Dz. U. Nr 115 poz. 1209 ),

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. Nr 45 poz. 454 z późniejszymi zmianami ).
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych  ....... ( Dz. U. Nr 30 poz. 297 ). 

· "Wytyczne techniczne zakładania szczegółowej osnowy poziomej przy zastosowaniu satelitarnej technologii GPS" wraz z późniejszymi zmianami"

2.2 INSTRUKCJE I WYTYCZNE TECHNICZNE

· O-1/O-2       Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych

· O-3              Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

                          ( w zakresie uzgodnionym z PODGiK )

· G-2              Geodezyjna osnowa wysokościowa

· G-2.1           Podstawowa osnowa wysokościowa – projektowanie, pomiar i

                          opracowanie wyników            

· G-2.2           Szczegółowa osnowa wysokościowa - projektowanie, pomiar i

                          opracowanie wyników

· G-1.6           Przeglądy, konserwacja punktów geodezyjnych

· G-1.9           Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów

3.   ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH 
3.1  STABILIZACJA PUNKTÓW OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ 

Nowe punkty osnowy wysokościowej stabilizować znakami (numeracja według Wytycznych technicznych G-1.9 – katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów)

·  znaki ścienne    - nr 86b, 87,

·  znaki naziemne  - nr 75a,b.

Przy wykonywaniu stabilizacji punktów na terenach zurbanizowanych wykonawca winien zadbać o szczególną ostrożność i zachowanie podstawowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przypadku zbliżenia stabilizowanego punktu z sieciami uzbrojenia podziemnego.
Zamawiający dopuszcza ewentualne zmiany miejsca i rodzaju stabilizacji punktów ze względu na możliwe zmiany warunków terenowych powstałych w okresie pomiędzy opracowaniem projektu a jego realizacją. Odstępstwa od projektu oraz ustalonego wyżej rodzaju stabilizacji uzgodnić z Zamawiającym.

Należy sprawdzić stan znaków adaptowanych i jeśli to konieczne wykonać niezbędne prace konserwacyjne (oczyszczenie i pomalowanie głowicy).

           Dla każdego punktu osnowy wysokościowej należy wykonać nowy lub zaktualizować istniejący opis topograficzny oraz wykonać zdjęcia aparatem cyfrowym z rozdzielczością 1024x768 pikseli w formacie JPEG w pełnym kolorze. 

Dla wszystkich reperów należy przygotować zawiadomienia o założeniu znaku, które należy przekazać władającym nieruchomością lub gruntem. Numerację punktów określa projekt osnowy. Wszelkie odstępstwa należy uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. 

Wszystkie punkty osnowy wysokościowej powinny mieć określone płaskie współrzędne geodezyjne z dokładnością określoną w instrukcji G-4. 

3.2  POMIAR SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY PIONOWEJ III KLASY 

                  Pomiar nowoprojektowanej osnowy należy wykonać sprawdzonymi niwelatorami zapewniającymi uzyskanie dokładności przewidzianej dla osnowy wysokościowej III kl, używając łat niwelacyjnych posiadających aktualne świadectwo komparacji. 

Pomiar osnowy należy wykonać zgodnie z rozdz. V instrukcji G-2. Przed przystąpieniem do pomiaru przedłożyć należy Zamawiającemu świadectwa komparacji łat.

3.3  KAMERALNE OPRACOWANIE WYNIKOW POMIARU

     Wykonać kontrole pomiaru i zestawienia wyników pomiaru zgodnie z rozdziałem VI  Wytycznych technicznych G-2.2 i przedłożyć przed wyrównaniem Zamawiającemu do sprawdzenia. Wyrównanie osnowy wysokościowej należy wykonać z wykorzystaniem oprogramowania zapewniającego prawidłowe wyrównanie. 

Dodatkowo sporządzić zestawienie w pliku txt ciągami, w układzie: 

Nr ciągu      Nnr punktu
 Wstecz    Nr punktu
Wprzód    Przewyższenie   Dł. odcinka.

3.3.1   WYKAZY WYSOKOŚCI I MAPY PRZEGLĄDOWE

Należy sporządzić katalogi wysokości punktów dla poszczególnych arkuszy mapy w skali 1:10000 w postaci wydruków formatu A-4 oraz w postaci numerycznej. 

3.3.2   OPISY TOPOGRAFICZNE

Sporządzić rastry opisów topograficznych nowych i adaptowanych znaków wysokościowych dla poszczególnych arkuszy mapy w skali 1:10000.

4.     DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

               Operat z prac należy skompletować zgodnie z instrukcją O-3 oraz wytycznymi podgik. Do operatu należy załączyć:

- sprawozdanie techniczne z prac,


- opisy topograficzne punktów,


- dokumentacja z pomiaru,


- świadectwa badania sprzętu i komparacji łat,


- wyrównanie osnowy niwelacyjnej,


- dokumentację techniczną z prac na CD

- wykazy wysokości reperów,


- mapy przeglądowe osnowy wysokościowej,


- zawiadomienia o założeniu znaku geodezyjnego,


- inne dokumenty obrazujące sposób i wyniki pomiaru
5. UZGODNIENIA DODATKOWE


Wszelkie sprawy nieustalone w niniejszych warunkach lub odstępstwa od niniejszych warunkach technicznych należy każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym.
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