                                                                                              Białogard, dnia  02 lipca  2014 r.

Zapytanie ofertowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie zaprasza do  składania  ofert cenowych na  zadanie pn . „ Budowę chodnika  w m. Pękanino”.

1. Zamawiający: 
    Zarząd Dróg Powiatowych

    Ul. Szosa Połczyńska 57 

    78-200 Białogard 

    NIP: 672-17-23-016 

2. Rodzaj zamówienia: 
    - roboty budowlane

3. Szczegółowy opis zamówienia: 
    Zamówienie  dotyczy  wykonania  chodnika  w m. Pękanino zgodnie z załączonym koszto- 

    rysem ofertowym i projektem budowlanych , który jest do wglądu w siedzibie zamawia-    

   jącego 
4. Cel wyceny: 
Wybór wykonawcy realizującego zadanie.

5. Termin realizacji: 
    Do 30 sierpnia 2014 r.
6. Sposób przygotowania oferty: 
Zgodnie z formularzem ofertowym  i kosztorysem ofertowym  stanowiącymi zał. nr 1 i nr 2.
7. Kryterium wyboru oferty: 
Kryterium wyboru – cena 100%.
8. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Szosa połczyńska 57, 78-200 Białogard , pokój nr 2, 

do dnia  16 lipca  2014 roku, godz. 09:00. 

Załączniki;

1. Formularz ofertowy

2. Kosztorys ofertowy

                                                                                                                                     Zał. nr 1

……………………………………

     pieczęć z nazwą (firmą)


                 ......................................, ................................

    i adresem Wykonawcy



               
 miejscowość             dnia

Formularz ofertowy

                                                                      Zarząd Dróg Powiatowych 

                                                                       ul. Szosa Połczyńska 57

                                                                       78-200 Białogard

Nawiązując do zapytania cenowego z dnia 02 lipca 2014 r. dotyczącego budowy chodnika  w m. Pękanino, oferujemy wykonanie w/w zamówienia za cenę brutto:  ........................................ zł, słownie złotych: ....................................................................... ............................................................................

Roboty  zrealizujemy do dnia 30 sierpnia  2014 r.

………......................................................

   podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego 

                                                                                              przedstawiciela Wykonawcy 

Zał. nr 2

Kosztorys ofertowy

Budowę chodnika  w m. Pękanino”.

	Nr poz
	Podstawa
	Opis
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość

	 
	 
	1.  Roboty  przygotowawcze.
	 
	 
	
	

	1
	KNR 2-01 0119/03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	km
	0,211
	
	

	 
	 
	2.  Roboty  ziemne.
	 
	 
	
	

	2
	KNR 2-01 0206/02
	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km
	m3
	218,9
	
	

	3
	KNR 2-01 0214/04
	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - za dalsze 5 km.
	m3
	218,9
	
	

	 
	 
	3.Podbudowa
	 
	 
	
	

	4
	KNR 2-31 0103/04
	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
	m2
	427,2
	
	

	5
	KNR 2-31 0105/03
	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
	m2
	71,2
	
	

	6
	KNR 2-31 0105/04
	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm - dalsze 27cm
	m2
	71,2
	
	

	7
	KNR 2-31 0114/03
	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm
	m2
	356
	
	

	8
	KNR 2-31 0114/04
	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - dalsze 7cm
	m2
	292
	
	

	9
	KNR 2-31 0114/04
	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - dalsze 12cm
	m2
	64
	
	

	 
	 
	4.  Krawężniki
	 
	 
	
	

	10
	KNR 2-31 0401/06
	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe
	m
	248
	
	

	11
	KNR 2-31 0402/04
	Ława betonowa z oporem pod krawężniki i oporniki
	m3
	13,986
	
	

	12
	KNR 2-31 0403/03
	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	193
	
	

	13
	KNR 2-31 0403/05
	Oporniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	55
	
	

	 
	 
	5. Obrzeża
	 
	 
	
	

	14
	KNR 2-31 0401/03
	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod obrzeża
	m
	198
	
	

	15
	KNR 2-31 0402/04
	Ława betonowa z oporem pod  obrzeża
	m3
	7,92
	
	

	16
	KNR 2-31 0407/03
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem
	m
	198
	
	

	 
	 
	6.   Nawierzchnia
	 
	 
	
	

	17
	KNR 2-31 0105/07
	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
	m2
	356
	
	

	18
	KNR 2-31 0105/08
	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm - dalsze 2cm


	m2
	356
	
	

	19
	KNR 2-31 0511/02
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	292
	
	

	20
	KNR 2-31 0511/03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy
	m2
	64
	
	

	21
	KNR 2-25 0407/03
	Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2
	m2
	71,2
	
	

	
	
	Razem
	
	
	
	

	
	
	Podatek VAT 23 %
	
	
	
	

	
	
	Wartość brutto
	
	
	
	


………......................................................

   podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego 

                                                                                              przedstawiciela Wykonawcy 

