**Załącznik nr 5 do SWZ**

**Część II**

Nazwa i adres Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………………………………….

**UWAGA:** Miejsca wykropkowane należy uzupełnić danymi technicznym oferowanego sprzętu/urządzeń umożliwiając Zamawiającemu j**ednoznaczną** ocenę czy oferowany sprzęt spełnia wymagania SWZ

**Cechy jakościowe:** komponenty najwyższej jakości, urządzenie nowe z gwarancją, zgodne z normami CE

|  |  |
| --- | --- |
| **Cecha/Wartość/Właściwość** | **Spełnia/Nie spełnia/wartość** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Cechy techniczne dla agregatu nr 1 – 1 sztuka**   * Agregat fabrycznie nowy, podać rok produkcji * Nazwa i producent urządzenia * Stabilizacja napięcia ± 2 % * Prąd startowy prądnicy 300 % * AVR * Stopień ochrony prądnicy co najmniej IP 23 * Gniazdo minimum 400 V 16 A * Gniazdo minimum 230 V 16 A * Zabezpieczenie przeciążeniowe * Czujnik poziomu oleju * Wymiary około D x S x W 790 x 580 x 505 mm * Chłodzony powietrzem * Produkt fabrycznie nowy * Pojemność miski olejowej około 1,1 L * Moc minimum 2,2 kW   **2. Cechy techniczne dla agregatu nr 2 – 1 sztuka**   * Agregat fabrycznie nowy, podać rok produkcji * Nazwa i producent urządzenia * Stabilizacja napięcia ± 2 % * Prąd startowy prądnicy 300 % * Stopień ochrony prądnicy co najmniej IP 23 * AVR * Gniazdo minimum 400 V 16 A * Gniazdo minimum 230 V 16 A * Zabezpieczenie przeciążeniowe * Produkt fabrycznie nowy * Czujnik poziomu oleju * Pojemność miski olejowej około 1,1 L * Wymiary około D x S x W 790 x 580 x 650 mm * Chłodzony powietrzem * Moc minimum 3,1 kW   **3. Cechy techniczne dla agregatu nr 3 – 1 sztuka**   * Agregat fabrycznie nowy, podać rok produkcji * Nazwa i producent urządzenia * Stabilizacja napięcia ± 2 % * Prąd startowy prądnicy 300 % * Stopień ochrony prądnicy co najmniej IP 23 * AVR * Akumulator * Gniazdo minimum 400 V 16 A * Gniazdo minimum 230 V 16 A * Zabezpieczenie przeciążeniowe * Czujnik poziomu oleju * Pojemność miski olejowej około 1,1 L * Wymiary około D x S x W 790 x 580 x 650 mm * Chłodzony powietrzem * Moc minimum 5,0 kW |  |

Gwarancja na przedmiot umowy: ………………………. (minimum 24 miesiące) od daty podpisania protokołu odbioru urządzenia, w tym na sprzęt wchodzący w skład przedmiotu zamówienia …………….. (minimum 24 miesiące) gwarancji producenta.

W zakresie zamówienia przeglądy gwarancyjne/serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji, obejmujących części zamienne, eksploatacyjne oraz robociznę i transport w ilości wynikającej z zaleceń producenta.