Załącznik nr 8.2

**Zadanie nr 2 – droga nr 1057Z i nr 1172Z**

**I.** **ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Stand.z.u.d |  Nazwa drogi | Lokalizacja  | Dł. odc/pow. |
| od km | do km |
| 1.2.3. |  A AC | **Dr.nr. 1057Z Białogard- Sławoborze**Przejazd kolejowy  Przystanek PKS Przystanek PKS  Skrzyżowanie Łuk, most Łuk, skrzyżowanie Przejście dla pieszych Przejście dla pieszych Spadek Spadek Spadek Skrzyżowanie Spadek Łuk, skrzyżowanie, łuk, przyst.PKS Łuk Skrzyżowanie Spadek Skrzyżowanie Spadek Most,przepust,spadek Razem **Nr 1172Z Białogard – Zaspy M.** Łuk Łuk Skrzyżowanie,przyst.PKS,łuk Skrzyżowanie Przystanek PKS Przystanek PKS Skrzyżowanie Przystanek PKS Wysoki nasyp Przystanek Skrzyżowanie Łuk Most, łuk, przystanek PKS SkrzyżowanieRazem **Ogółem 5,300 km/ 24.690 m2** |  0+180 1+760 2+900 5+020 5+340 7+180 7+660 7+800 9+00010+50011+28011+50011+95012+70013+30013+46013+78015+04015+60016+1802+9304+9405+8506+25064707+6308+2108+7309+2309+6309+75012+08013+16014+354 | 0+370 1+830 2+960 5+130 5+370 7+560 7+720 7+860 9+43011+15011+38011+60012+10013+12013+42013+56013+90015+15016+00016+3803+1005+0206+0406+3506+5307+6708+3108+7609+4009+6609+83012+13013+45014+404 | 0,190/ 1.235 0,070/ 3510,060/ 3060,110/ 5610,030/ 1530,380/ 1.9380,060/ 3060,060/ 3060,430/ 2.1930,650/ 3.3150,100/ 5100,100/ 5100,150/ 7650,420/ 2.1420,120/ 6120,100/ 5100,120/ 6120,110/ 5610,400/ 2.0400,200/ 1.020**3,860/ 19.946****x 0,9 = 17.951**0,170/ 8840,080/ 4160,190/ 9880,100/ 5200,060/ 3120,040/ 2080,100/ 5200,030/ 1560,170/ 8840,030/ 1560,080/ 4160,050/ 2600,290/ 1.5080,050/ 260**1,440/ 7.488****x 0,9=6.739m2** |

**ODŚNIEŻANIE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Droga powiatowa nr 1057Z Białogard – Sławoborze odc. od przejazdu kolej. do gr. powiatuDroga powiatowa nr 1172Z Białogard – Zaspy Małe odc. od ul. Mestwina do dr. woj. Nr 167  **Razem**  | --- | 16,604 km 12,362 km**28,966 km** |