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PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

budynku nr 3 

na potrzeby centralnego bloku operacyjnego 

i oddziału intensywnej terapii
w ramach inwestycji

pn. "Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji 
z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie.

Zamawiający: 

Powiat Białogardzki Starostwo Powiatowe w Białogardzie ul. Plac Wolności 16-17

Adres projektowanego obiektu:

78-200 Białogard ul. Chopina 29 

Województwo Zachodniopomorskie

Nazwa zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zgodnie z PZP w trybie „zaprojektuj i wybuduj” sporządzenie kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego – wykonawczego budynku nr 3 – bloku operacyjnego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonanie robót w ramach inwestycji pn. "Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala 
Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego.
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kompletnego wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego budynku nr 3 – bloku operacyjnego, niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania robót budowlanych w ramach inwestycji pn. "Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie” wraz z połączeniem z istniejącym i czynnym Centrum Rehabilitacji i bezkolizyjnym połączeniu z istniejącą kubaturą. 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w latach 2012-2016
Etap I - 
opracowanie koncepcji bloku nr 3 (pełno branżowej wraz z bilansami zapotrzebowania w media i opisem przełączeń i połączenia z istniejącymi budynkami Szpitala ) oraz uzyskanie pozytywnej opinii Rzeczoznawców i Zamawiającego wraz z opinią Konserwatora zabytków w terminie nie później niż do 20 lutego 2012 wraz z szacunkowymi kosztami ZZK
Etap II - 
opracowanie projektu budowlano – wykonawczego i uzyskanie pozwolenia na budowę nie później niż 30 lipca 2012 r.
Etap III - 
realizacja robót budowlano- montażowych wraz z infrastrukturą techniczną do 30 listopada 2016 r.
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Sporządzenie kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego – wykonawczego budynku nr 3 wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego oraz wykonanie robót budowlano – montażowych na podstawie tej dokumentacji, zatwierdzonej przez Zamawiającego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Projekt winien być sporządzony na podstawie zatwierdzonej „Koncepcji programowo – przestrzennej” przez Zamawiającego opracowanej przez Projektanta .

Kompletny projekt budowlany - wykonawczy w pięciu egzemplarzach musi zawierać następujące branże i dokumenty:

a)  Architektura wraz z technologią medyczną i kolorystyką elewacji oraz aranżacją wnętrz i wyposażeniem medycznym,
b)  Konstrukcja,

c)  Drenaż opaskowy 

d)  Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji,

e)  Instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej,

f)  Instalacja wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczna oraz klimatyzacji,
g)  Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
h)  Instalacja elektryczna i oświetleniowa w tym awaryjno – ewakuacyjne z pod licznikowym układem pomiarowym, 

i)  Instalacje nisko prądowe (telefoniczna, komputerowa, przyzywowa, RTV, sygnalizacji pożaru, antywłamaniowa, kontroli dostępu, monitoring pacjenta z kardiomonitorów),

j)  Instalacja odgromowa,

k)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do poszczególnych części projektu
l)  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

m)  Projekt organizacji robót

n)  Projekt inwentaryzacji zieleni i drzew przeznaczonych do wycinki,

o)  Uzbrojenie zewnętrzne dla potrzeb budynku

Ponadto do obowiązków wykonawcy (projektanta) należy:

1) Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych, 

2) Uzyskanie wymaganych uzgodnień z rzeczoznawcami.

3) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4) Pełnienie nadzoru autorskiego

5) Przekazanie projektu nastąpi w formie papierowej i elektronicznej (każda branża w odrębnym pliku),
6) Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu

7) Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem dróg, zieleni 
8) Zasilanie budynku w media ( rozwiązanie kompleksowe)
9) Instrukcję p.poż obiektu z uwzględnieniem stref p.poż istn. czynnego obiektu

10) Projekt przebudowy infrastruktury technicznej kolidującej z budowanym obiektem,
11) Projekt przystosowania kotłowni wodnej i stacji trafo dla potrzeb budowanego bloku nr 3

12) Opracowanie PZJ i Planu BIOZ

13) Projekt urządzeń dźwigowych ( dźwigi elektryczne np. OTIS lub równoważne)
3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

1. Stan prawny nieruchomości.

a) Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku nr 3 funkcjonalnie dobudowanego  do istniejącego budynku głównego połączonego z budynkiem 2BC i nr 1a-b oraz łącznikiem z budynkiem nr 5 zlokalizowanego przy ulicy Chopina 29 w Białogardzie nr działek 866/3 obręb 009.

b) Budynek znajduje się na terenie wydzielonym w miejscowym planie pod symbolem 30UZ i 30aUZ – usługi zdrowia. 

c)  Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Uwaga :

1) Zamawiający posiada mapę do celów projektowych na nośniku CD – wymagającą do celów projektu budowlano - wykonawczego aktualizacji przez projektanta,

2) Zamawiający posiada wiercenia geologiczne. W przypadku dodatkowych wierceń geologicznych projektant winien to uwzględnić w ofercie i w opracowaniu.

2. Opis stanu istniejącego. 

a)  W wyniku planowanych prac lokalizacja budynku spowoduje :

- wycinkę drzew kolidujących z zabudową,

- przełożenie tras uzbrojenia podziemnego wod-kan., c.o., gazów medycznych, sieci energetycznych,

- konieczność wykonania nowych przyłączy do budynku,
- doposażenie stacji trafo w drugi transformator,

- przeniesienie zbiornika tlenu ciekłego,

-przebudowy wymagać będzie układ drogowy pod względem bezpieczeństwa p.poż obiektów szpitala,

-przystosowanie istniejącej kubatury i powierzchni na połączeniu z nowobudowanym budynkiem,

b)  budynek posiadać winien dwie kondygnacje nadziemne bez piwnic 
Podstawowe dane:
Planowana powierzchnia pomieszczeń bloku operacyjnego : 1 500 m2
Załączono „Strukturę łóżek szpitala po JAR”.

Blok porodowo – operacyjny w ramach oddziału ginekologiczno – położniczego z 1 salą operacyjną do cięć cesarskich.
Blok operacyjny – 3 sale operacyjne: 1 ortopedyczna oraz 2 ginekologiczno – chirurgiczne.

 Uwzględniać połączenie z izbą przyjęć (obecnie wejście główne) i diagnostykę pacjenta,
c)  Stan istniejący:
Budynek nr 3 zlokalizowany będzie na terenie Szpitala po JAR – Centrum Rehabilitacji w Białogardzie przy ulicy Chopina 29. 

Swoją formą architektoniczna musi nawiązywać do istniejącej formy zabudowy zgodnie z wytycznymi architekta Miasta i Konserwatora Zabytków.

Do SIWZ dołącza się niezbędne dokumenty formalno-prawne dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

a)  Projekt koncepcji pełno branżowej i projekt budowlano - wykonawczy winien być opracowany w nawiązaniu do „Koncepcji programowo – przestrzennej Szpitala po JAR w Białogardzie Centrum Rehabilitacji Przebudowa i Rozbudowa Białogard ul. Chopina 29 „ opracowanej przez Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia PROAMED Spółka z o.o. 03-416 Warszawa ul. Wileńska 69. 

Uwaga:

· Załączona Koncepcja jest materiałem poglądowym dla Projektanta i Wykonawcy i stanowi jedynie materiał pomocniczy. 

· Nowoopracowana Koncepcja musi spełniać wymogi stawiane i opisane w załączonym dokumencie „Struktura łóżek szpitala po JAR”.

b)  Parametry istniejącego obiektu winna rozwiązać koncepcja programowo – przestrzenna.

c)  Technologia wykonania: ściany murowane, fundamenty żelbetowe, więźba drewniana w nawiązaniu do formy istniejących budynku.

5. Właściwości funkcjonalno-użytkowe.
a)  Obiekt ma odpowiadać przede wszystkim wymaganiom aktualnego Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietna 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 poz. 1568 z późniejszymi zmianami) oraz innym przepisom szczegółowym i odrębnym.

b)  Budynek obok wyżej wymienionych przepisów musi spełniać wymagania higieniczno – sanitarne, BHP i ppoż. 

c)  W kompleksie obiektów Centrum Rehabilitacji znajduje się centralna izba przyjęć zlokalizowana w budynku nr 2 ( wejście główne).
d)  Terenu budowy musi być odgrodzony od obiektów czynnego szpitala.

e)  Architektura obiektu poza wykonaniem ocieplenia i odnowieniem elewacji musi zachować obecny charakter.

f)  Przed przystąpieniem do projektowania należy obowiązkowo dokonać oceny stanu technicznego budynków istniejących, a w szczególności izolacji fundamentów, ścian konstrukcyjnych, stropów i więźby dachowej w miejscach połączeń z istniejącymi budynkami Szpitala 

g)  Instalacje – zaprojektowanie wszystkich całkowicie nowych instalacji uwzględniając nowoczesne rozwiązania stosowane w obiektach służby zdrowia. Armatura sanitarna  dostosowana do wymagań obiektów służby zdrowia
( podwieszane miski ustępowe brodziki wpuszczane w posadzkę, baterie bezdotykowe).
h)  W salach wzmożonego nadzoru i salach operacyjnych kolumny sufitowe, a w pom. przygotowania pacjentów ścienne punkty poboru gazów medycznych ,

i)  Sale chorych wyposażone w panele nadłóżkowe (trzy gazy tlen, próżnia , sprężone powietrze)
j)  Osprzęt elektryczny (klasa IP, gniazda i wyłączniki na odpowiednich wysokościach)

Wykończenie:

k)  Kolorystyka elewacji dostosowana do sąsiadujących budynków Centrum Rehabilitacji

l)  Wykończenie wewnętrzne pomieszczeń zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 poz. 1568 z późniejszymi zmianami) oraz innym przepisom szczegółowym i odrębnym. 

m)  Kolor ścian i glazury oraz stolarki drzwiowej uwzględnić w projekcie Kolorystyka do uzgodnienia na etapie aranżacji wnętrz
n)  Posadzki 

· sanitariaty, łazienki, pomieszczenia gospodarcze, kuchenki– płytki terakotowe ceramiczne,

· blok operacyjny, sale operacyjne, OIT - wykładzina zmywalna, spawana przystosowana do pomieszczeń służby zdrowia o określonej funkcji – antyelektrostatyczna kładziona przy pomocy kleju prądo przewodowego . Taśmy miedziane podłączone do uziemień wyrównawczych
· schody wewnętrzne, pom techniczne wraz z podestami - gress
·  pozostałe pomieszczenia – posadzki z materiałów cichych, zmywalnych typu np. tarkett lub równoważne
o)  Ściany

· pomieszczenia sanitarne, łazienki, pomieszczenia gospodarcze., kuchenki - okładzina z płytek ceramicznych do wysokości 2,05
· w miejscach montażu umywalek- okładziny z płytek do wysokości 1,50 m ,

· ściany w większości pomieszczeń malowane emulsyjnie,

· ściany na bloku operacyjnym systemowe ze stali nierdzewnej ( kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji ),

· sufit na bloku laminarny, 

· w pomieszczeniach dozorowanych – malowane farbami olejnymi matowymi( kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji ),

· tynk kat.IV z gładzią, tynki gipsowe lub gipsowo—wapienne nakładane  agregatem

· kleje wodoszczelne,

· malowanie farbą emulsyjną , akrylową ( kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji ),

· farby do wnętrz o podwyższonych wymaganiach higienicznych  np. BECKERS, WALLGLAZE lub równoważne
· lico glazury zrównane z tynkiem

p)  Sufity 

· płyty kartonowo- gipsowe, stropy podwieszane kasetonowe 60x60, rozbieralne szczelne , zmywalne 

· malowane emulsyjnie,

q)  Wyposażenie dodatkowe i zabezpieczające:

· poręcze dla osób niepełnosprawnych ( kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji ),

· odbojniki ( kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji ),

· narożniki zabezpieczające (kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji ),

· okna – profile PCV podwójnie szklone, spełniające wymogi PN 
(akustyczne i termiczne), w przyziemiu zabezpieczone folią antywłamaniową, (do uzgodnienia rodzaj przezierności dot. szyb w salach OIOM i OAiIT)
· parapety  wewnętrzne wodoodporne,

· parapety zewnętrzne – z blachy powlekanej 
r) Stolarka drzwiowa

· drzwi PCV

· ślusarka aluminiowa malowano proszkowo, szklona

s) Zagospodarowanie terenu

Restauracja istniejącego zagospodarowania terenu. Opaska utwardzona wokół budynku. Zabezpieczenie istniejącej zieleni na czas budowy.

II Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego. 
1. Dokumenty, którymi dysponuje Zamawiający: 

1) Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania terenu

2) Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

3) Mapa do celów projektowania 

4) Koncepcja Programowo – Przestrzenna – do celów poglądowych
5) Badania geologiczne

6) Warunki przyłączeniowe potwierdzone przez użytkownika do podłączenia :

a) do stacji trafo i sieci energetycznej,
b) wod – kan., cw., c.t, co.o., pary.
c) przyłączenia do kotłowni gazowo-olejowej,
d) przyłączenie instalacji gazowej – budynek kuchni
e) podłączenie do sieci gazów medycznych (przewidzieć przeniesienie zbiornika tlenu ciekłego wraz z przełączeniem)

2. Nazwa i kody ze wspólnego słownika zamówień:

45453100 –8 roboty renowacyjne

45262500 –6 roboty budowlane

45421100 –5 instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

74222100 -2 usługi architektoniczne 

45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów , roboty ziemne
45110000-8 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów , roboty ziemne

45112000-5 roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 roboty na placu budowy

45120000-4  próbne wiercenia i wykopy

45121000-1 próbne wiercenia

45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków

45215000-7 roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej  i społecznej , krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej,

452300000 roboty budowlane w zakresie rurociągów 
45220000 roboty inżynieryjne i budowlane,

45230000  roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu.

45260000 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne,

45300000 roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000 roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45320000 roboty izolacyjne,

45330000 hydraulika i roboty sanitarne

45340000 instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45400000 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000 tynkowanie,

45420000 roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,

45430000 pokrywanie podłóg i ścian,

45440000 roboty malarskie i szklarskie,

45450000 roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),

2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami).

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.2072 z późniejszymi zmianami),

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),

7) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz.589 z późniejszymi zmianami),

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późniejszymi zmianami),

9) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (T.j. Dz. U.2005 r. 
Nr 228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami),

10) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późniejszymi zmianami),

11) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (T.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650 z późniejszymi zmianami),

12) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych terenów (Dz. U. 2006, Nr 80, poz. 563).

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informatycznej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami)

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.(Dz. U. 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami)

15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami).

16) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych (Dz. U. 2003, Nr 121, poz. 1139 z późniejszymi zmianami).

17) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 2006, Nr 80, poz. 563 z późniejszymi zmianami)

18) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 121, poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

19) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2003, Nr 120 poz. 1127 z późniejszymi zmianami)

20) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

21) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001, Nr 38, poz. 455).

22) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

23) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004, Nr 249. poz. 2497).

24) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie  (Dz. U. 1995, Nr 25, poz. 133).

25) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D z. U. 2006, Nr 83, poz. 578 z późniejszymi zmianami).

26) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (T.j. Dz. U.1997, Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami).

27) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami)

28) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (T.j. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami).

29) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne.(Dz. U. 2006, Nr 89, poz. 625).

30) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (T.j. Dz. U. 2002, Nr 147 poz. 1229 z późniejszymi zmianami).

31) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (T.j. Dz. U. 2000, Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami).

32) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000, Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami).

33) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami).
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