Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia (Cześć II – monitory interaktywne)

	Monitor interaktywny 75” – minimalne wymagania 
	

	PARAMETR/KOMPONENT
	CECHA/WARTOŚĆ/WŁAŚCIWOŚĆ
	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA/WARTOŚĆ

	Wprowadzanie informacji przez użytkownika
	Dotykowo lub za pomocą bezbateryjnego pisaka 
	 ……………………………………………
……………………………………………

	Przekątna ekranu 
	Min. 75” 
	……………………………………………

	Rozdzielczość wyświetlacza 
	3840 x 2160@60Hz 
	……………………………………………

	Typ ekranu 
	LCD z bezpośrednim podświetleniem LED. 
	……………………………………………
……………………………………………

	Jasność 
	Minimum 475 cd/m2 
	……………………………………………

	Kontrast statyczny 
	Minimum 5000:1 
	……………………………………………

	Żywotność panelu 
	Minimum 50 000 godzin 
	……………………………………………

	Technologia pozycjonowania dotyku 
	Podczerwień z 50 punktami dotyku 
	……………………………………………

	Czas reakcji dotyku 
	Maksymalnie 10 ms 
	……………………………………………

	System operacyjny oraz procesor 
	Wbudowany system Android w wersji co najmniej 16.0 z certyfikatem EDLA
Pamięć RAM co najmniej 8 GB 
Wbudowana pamięć wewnętrzna co najmniej 128 GB 
Procesor co najmniej 8-rdzeniowy o wydajności nie niższej niż 4700 w teście Single CPU Systems (CpuBenchmark – według wyników opublikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu-list/all) z 4-rdzeniowym układem graficznym wspierającym nowoczesne interfejsy API: OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.2 oraz Vulkan 1.2. 
	……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

	Dodatkowe funkcje 
	Wbudowany filtr światła niebieskiego 
	……………………………………………
……………………………………………

	Porty komunikacyjne 
	4x USB w standardzie USB 3.0 lub wyższym, w tym dwa z przodu monitora 
min. 2x USB-C, w tym co najmniej jeden umieszczony z przodu monitora obsługujący standard DP 1.2, USB 2.0 (lub wyższy) oraz ładowanie 
3x USB Touch w tym jeden z przodu monitora 
1x RS232, 
2x LAN (1000 Mbps) 
	……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

	Porty wideo 
	Wejścia wideo: 
3 x HDMI 2.0 w tym jeden z przodu monitora 
Wyjścia wideo: 
1 x HDMI 2.0 umożliwiający zduplikowanie obrazu monitora interaktywnego na kolejnym wyświetlaczu. 
	……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

	Porty audio 
	1 x wejście audio, 1x wyjście audio, 1 x SPDIF 
	……………………………………………
……………………………………………

	Slot na komputer wewnętrzny 
	Port na instalację komputera wewnętrznego 
	……………………………………………
……………………………………………

	Komunikacja bezprzewodowa 
	Zaimplementowana przez producenta monitora komunikacja bezprzewodowa 
- WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 
- Bluetooth obsługujący standard Bluetooth 5.4 
	……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

	Głośniki 
	Wbudowane w monitor o mocy łącznej co najmniej 60 W
	……………………………………………
……………………………………………

	Konta użytkowników 
	System umożliwiający tworzenie kont użytkowników oraz zabezpieczenie dostępu do nich hasłem. 
	……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

	Aplikacje i funkcjonalności oprogramowania 
	- biała tablica 
- rozpoznawanie pisma w języku polskim 
- funkcja pisania dwoma kolorami jednocześnie 
- funkcja nanoszenia notatek na dowolnej treści wyświetlanej przez monitor 
- przeglądarka internetowa 
- aplikacja umożliwiająca bezprzewodowe współdzielenie ekranów urządzeń mobilnych na monitorze. 
Monitor musi umożliwiać jednoczesne udostępnianie ekranów z minimum 9 urządzeń zewnętrznych działających na systemach Android, iOS, Windows 
	……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

	Akcesoria dostarczane z monitorem 
	2x bezbateryjny pisak przeznaczony do dotykowej obsługi monitora, 
1x pilot bezprzewodowy do obsługi monitora, 
1x przewód zasilający, 
1x kabel USB 
1x kabel HDMI 
1x uchwyt do montażu monitora na ścianie kompatybilny ze standardem VESA 
	……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………


	Zgodność z wymaganiami 
	Deklaracja zgodności UE lub równoważna, ISO 9001 dla producenta monitora, ISO 14001 dla producenta monitora. 
Certyfikat niskiej emisji światła niebieskiego dla oferowanego modelu monitora.
Dokumenty należy dołączyć do oferty.
	……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

	Warunki gwarancji
	5-letnia gwarancja producenta w trybie door-to-door
	…………………………………………
…………………………………………

	Warunki dodatkowe do spełnienia
	Każdy z monitorów musi zostać rozpakowany i należy dokonać pierwszego uruchomienia testowego w obecności przedstawiciela zamawiającego w celu weryfikacji poprawności działania matrycy (brak wad fabrycznych/uszkodzeń transportowych).
W ramach gwarancji jeśli naprawa monitora
interaktywnego potrwa więcej niż 14 dni
zagwarantowany będzie monitor zastępczy o parametrach nie gorszych niż parametry naprawianego monitora.

	

Monitor interaktywny 86” – minimalne wymagania 
	

	Wprowadzanie informacji przez użytkownika 
	Dotykowo lub za pomocą bezbateryjnego pisaka 
	……………………………………………
……………………………………………

	Przekątna ekranu 
	Min. 86” 
	……………………………………………

	Rozdzielczość wyświetlacza 
	3840 x 2160@60Hz 
	……………………………………………

	Typ ekranu 
	LCD z bezpośrednim podświetleniem LED. 
	……………………………………………
……………………………………………

	Jasność 
	Minimum 475 cd/m2 
	……………………………………………

	Kontrast statyczny 
	Minimum 5000:1 
	……………………………………………

	Żywotność panelu 
	Minimum 50 000 godzin 
	……………………………………………

	Technologia pozycjonowania dotyku 
	Podczerwień z 50 punktami dotyku 
	……………………………………………

	Czas reakcji dotyku 
	Maksymalnie 10 ms 
	……………………………………………

	System operacyjny oraz procesor 
	Wbudowany system Android w wersji co najmniej 16.0 z certyfikatem EDLA
Pamięć RAM co najmniej 8 GB 
Wbudowana pamięć wewnętrzna co najmniej 128 GB 
Procesor co najmniej 8-rdzeniowy o wydajności nie niższej niż 4700 w teście Single CPU Systems (CpuBenchmark – według wyników opublikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu-list/all) z 4-rdzeniowym układem graficznym wspierającym nowoczesne interfejsy API: OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.2 oraz Vulkan 1.2. 
	……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

	Dodatkowe funkcje 
	Wbudowany filtr światła niebieskiego 
	……………………………………………
……………………………………………

	Porty komunikacyjne 
	4x USB w standardzie USB 3.0 lub wyższym, w tym dwa z przodu monitora 
min. 2x USB-C, w tym co najmniej jeden umieszczony z przodu monitora obsługujący standard DP 1.2, USB 2.0 (lub wyższy) oraz ładowanie 
3x USB Touch w tym jeden z przodu monitora 
1x RS232, 
2x LAN (1000 Mbps) 
	……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

	Porty wideo 
	Wejścia wideo: 
3 x HDMI 2.0 w tym jeden z przodu monitora 
Wyjścia wideo: 
1 x HDMI 2.0 umożliwiający zduplikowanie obrazu monitora interaktywnego na kolejnym wyświetlaczu. 
	……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

	Porty audio 
	1 x wejście audio, 1x wyjście audio, 1 x SPDIF 
	……………………………………………
……………………………………………

	Slot na komputer wewnętrzny 
	Port na instalację komputera wewnętrznego 
	……………………………………………
……………………………………………

	Komunikacja bezprzewodowa 
	Zaimplementowana przez producenta monitora komunikacja bezprzewodowa 
- WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 
- Bluetooth obsługujący standard Bluetooth 5.4 
	……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

	Głośniki 
	Wbudowane w monitor o mocy łącznej co najmniej 60 W
	……………………………………………
……………………………………………

	Konta użytkowników 
	System umożliwiający tworzenie kont użytkowników oraz zabezpieczenie dostępu do nich hasłem. 
	……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

	Aplikacje i funkcjonalności oprogramowania 
	- biała tablica 
- rozpoznawanie pisma w języku polskim 
- funkcja pisania dwoma kolorami jednocześnie 
- funkcja nanoszenia notatek na dowolnej treści wyświetlanej przez monitor 
- przeglądarka internetowa 
- aplikacja umożliwiająca bezprzewodowe współdzielenie ekranów urządzeń mobilnych na monitorze. 
Monitor musi umożliwiać jednoczesne udostępnianie ekranów z minimum 9 urządzeń zewnętrznych działających na systemach Android, iOS, Windows
	……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

	Akcesoria dostarczane z monitorem 
	2x bezbateryjny pisak przeznaczony do dotykowej obsługi monitora, 
1x pilot bezprzewodowy do obsługi monitora, 
1x przewód zasilający, 
1x kabel USB 
1x kabel HDMI 
1x uchwyt do montażu monitora na ścianie kompatybilny ze standardem VESA 
	……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

	Zgodność z wymaganiami 
	Deklaracja zgodności UE lub równoważna, ISO 9001 dla producenta monitora, ISO 14001 dla producenta monitora. 
Certyfikat niskiej emisji światła niebieskiego dla oferowanego modelu monitora.
Dokumenty należy dołączyć do oferty.
	……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

	Warunki gwarancji
	5-letnia gwarancja producenta w trybie door-to-door
	……………………………………………
……………………………………………

	Warunki dodatkowe do spełnienia
	Każdy z monitorów musi zostać rozpakowany i należy dokonać pierwszego uruchomienia testowego w obecności przedstawiciela zamawiającego w celu weryfikacji poprawności działania matrycy (brak wad fabrycznych/uszkodzeń transportowych).
W ramach gwarancji jeśli naprawa monitora
interaktywnego potrwa więcej niż 14 dni
zagwarantowany będzie monitor zastępczy o parametrach nie gorszych niż parametry naprawianego monitora.



Uwaga: Dopuszcza się urządzenie fabrycznie wyposażone w starszą wersję systemu Android, pod warunkiem że przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, przeprowadzi oficjalną i stabilną aktualizację systemu do wersji co najmniej Android 16.0, przy zachowaniu certyfikacji EDLA dla oferowanego modelu. W dniu odbioru urządzenie musi posiadać system Android w wersji co najmniej 16.0 oraz aktywną certyfikację EDLA.
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