Załącznik nr 3

1. **ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp/ stand. | Nazwa drogi – rodzaj miejsc do posypywania |
|
| **1.** | **Nr 1185Z Warnino - Drzonowo** |
| **Stand.** II | Jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości. |
| 2. | **Nr 1179Z Pobądź –dr.woj.167** |
| **Stand. III** | Jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości. |
| 3. | **Nr 3502Z Wełdkowo – Ujazd** |
| **Stand. II** | Jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości. |
| 4. | **Nr 3501Z Tyczewo – Grzybnica** |
| **Stand. III** | Jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości. |
| **5.** | **Nr 1184Z Tychowo - Wielanowo** |
| **Stand. III** | Jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości. |
| 6. | **Nr 1177Z od dr.woj.167 – Bukowo** |
| **Stand. III** | Jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości. |
| 7. | **Nr 1176Z Dobrowo – Modrolas** |
| **Stand. III** | Jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości. |
| 8. | **Nr 1182Z od dr.167 –Doble** |
| **Stand. II** | Jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości. |
| 9. | **Droga nr 1180Z Borzysław - Sadkowo** |
| **Stand. IV** | Prowadzi się jedynie odśnieżanie w zależności od potrzeb. |
| 10.**Stand. I** | **Nr 1201Z Tychowo-Wełdkowo**Jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości. |
| 11. | **Nr 1183Z od dr nr 167 – Kikowo** |
| **Stand. IV** | Prowadzi się jedynie odśnieżanie w zależności od potrzeb. |

1. **ODŚNIEŻANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Numer i nazwa drogi** | **Dł. odcinka w km** |
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. | Droga pow. nr 1179Z Pobądź – dr woj.169 Droga pow. nr 3501Z Tyczewo – Grzybnica Droga pow. nr 1184Z Tychowo – Wielanowo Droga pow. nr 1185Z Warnino – Drzonowo Droga pow. nr 3580Z Kowalki – UjazdDroga pow. nr 3502Z Wełdkowo – Ujazd Droga pow. nr 3575Z Świelino – WarninoDroga pow. nr 1177Z od dr. woj. nr 167 – Bukowo Droga pow. nr 1176Z Dobrowo - ModrolasDroga pow. nr 1180Z Borzysław – Sadkowo Droga pow. nr 1183Z od dr.167 - Kikowo Droga pow. nr 1182Z od dr.167 – Doble | 6,6241,4196,3158,0686,4143,8134,7392,2458,2664,0125,7897,574 |
|  | **Razem** | **77,618** |

**Sposób zimowego utrzymania dróg powiatowych – w standardach zimowego utrzymania dróg:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Standard | Opis stanu utrzymaniadrogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |
| po ustaniu opadów śniegu | od stwierdzenia występowania zjawiska śliskości |
| 1. | **I** | Jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości. | - luźny - 5 godz. - błoto - 5 godz.- zaspy języki śniegowe: - 5 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu  | W miejscach wyznaczonych:- gołoledź - 5 godz.- szron - 5 godz.- szadź - 5 godz.- pośniegowa - 5 godz.- lodowica - 5 godz. |
| 2. | **II** | Jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości. | - luźny - 7 godz. - błoto - 7 godz.- zaspy języki śniegowe: - 7 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu  | W miejscach wyznaczonych:gołoledź - 7 godz.pośniegowa - 7 godz.lodowica - 7 godz. |
| 3. | **III** | Jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości. | - luźny - 9 godz. - błoto - 9 godz.- zaspy języki śniegowe: - 9 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu  | w miejscach wyznaczonych:gołoledź - 9 godz.pośniegowa - 9 godz. |
| 4. | **IV** | Prowadzi się jedynie odśnieżanie w zależności od potrzeb. | - luźny - występuje- zajeżdżony - występuje- nabój śnieżny – występuje - zaspy - występują  do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych:- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu - występują  |