Załącznik nr 3

1. **ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp/ stand. | Nazwa drogi – rodzaj miejsc do posypywania |
|
| **1.** | **Nr 1185Z Warnino - Drzonowo** |
| **Stand.** II | Jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości. |
| 2. | **Nr 1179Z Pobądź –dr.woj.167** |
| **Stand. III** | Jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości. |
| 3. | **Nr 3502Z Wełdkowo – Ujazd** |
| **Stand. II** | Jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości. |
| 4. | **Nr 3501Z Tyczewo – Grzybnica** |
| **Stand. III** | Jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości. |
| **5.** | **Nr 1184Z Tychowo - Wielanowo** |
| **Stand. III** | Jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości. |
| 6. | **Nr 1177Z od dr.woj.167 – Bukowo** |
| **Stand. III** | Jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości. |
| 7. | **Nr 1176Z Dobrowo – Modrolas** |
| **Stand. III** | Jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości. |
| 8. | **Nr 1182Z od dr.167 –Doble** |
| **Stand. II** | Jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości. |
| 9. | **Droga nr 1180Z Borzysław - Sadkowo** |
| **Stand. IV** | Prowadzi się jedynie odśnieżanie w zależności od potrzeb. |
| 10.  **Stand. I** | **Nr 1201Z Tychowo-Wełdkowo**  Jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości. |
| 11. | **Nr 1183Z od dr nr 167 – Kikowo** |
| **Stand. IV** | Prowadzi się jedynie odśnieżanie w zależności od potrzeb. |

1. **ODŚNIEŻANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Numer i nazwa drogi** | **Dł. odcinka w km** |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12. | Droga pow. nr 1179Z Pobądź – dr woj.169 Droga pow. nr 3501Z Tyczewo – Grzybnica Droga pow. nr 1184Z Tychowo – Wielanowo Droga pow. nr 1185Z Warnino – Drzonowo Droga pow. nr 3580Z Kowalki – Ujazd  Droga pow. nr 3502Z Wełdkowo – Ujazd Droga pow. nr 3575Z Świelino – Warnino  Droga pow. nr 1177Z od dr. woj. nr 167 – Bukowo Droga pow. nr 1176Z Dobrowo - Modrolas  Droga pow. nr 1180Z Borzysław – Sadkowo Droga pow. nr 1183Z od dr.167 - Kikowo Droga pow. nr 1182Z od dr.167 – Doble | 6,624  1,419  6,315  8,068  6,414  3,813  4,739  2,245  8,266  4,012  5,789  7,574 |
|  | **Razem** | **77,618** |

**Sposób zimowego utrzymania dróg powiatowych – w standardach zimowego utrzymania dróg:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Standard | Opis stanu utrzymania  drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu | |
| po ustaniu opadów śniegu | od stwierdzenia  występowania zjawiska śliskości |
| 1. | **I** | Jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości. | - luźny - 5 godz.  - błoto - 5 godz.  - zaspy  języki śniegowe: - 5 godz.  - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu | W miejscach wyznaczonych:  - gołoledź - 5 godz.  - szron - 5 godz.  - szadź - 5 godz.  - pośniegowa - 5 godz.  - lodowica - 5 godz. |
| 2. | **II** | Jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości. | - luźny - 7 godz.  - błoto - 7 godz.  - zaspy  języki śniegowe: - 7 godz.  - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu | W miejscach wyznaczonych:  gołoledź - 7 godz.  pośniegowa - 7 godz.  lodowica - 7 godz. |
| 3. | **III** | Jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości. | - luźny - 9 godz.  - błoto - 9 godz.  - zaspy  języki śniegowe: - 9 godz.  - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu | w miejscach wyznaczonych:  gołoledź - 9 godz.  pośniegowa - 9 godz. |
| 4. | **IV** | Prowadzi się jedynie odśnieżanie w zależności od potrzeb. | - luźny - występuje  - zajeżdżony - występuje  - nabój śnieżny – występuje - zaspy - występują  do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych:  - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu - występują |