**Załącznik nr 5 do SWZ**

**Część I**

Nazwa i adres Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………………………………….

**UWAGA:** Miejsca wykropkowane należy uzupełnić danymi technicznym oferowanego sprzętu/urządzeń umożliwiając Zamawiającemu j**ednoznaczną** ocenę czy oferowany sprzęt spełnia wymagania SWZ

**Cechy jakościowe:** komponenty najwyższej jakości, urządzenie nowe z gwarancją, zgodne z normami CE

|  |  |
| --- | --- |
| **Cecha/Wartość/Właściwość** | **Spełnia/Nie spełnia/wartość** |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Cechy techniczne dla agregatu nr 1 – 1 sztuka**  * Agregat fabrycznie nowy, podać rok produkcji * Nazwa i producent urządzenia * Cyfrowa regulacja napięcia +/-0,25 % * Kontrola napięcia na trzech fazach * Prądnica bezszczotkowa * Cyfrowy AVR * System paliwowy wtrysk bezpośredni * Ramozbiornik z wanną retencyjną i izolacją dźwiękochłonną * Punkty podnoszenia z zawiesiami * Wyłącznik główny agregatu * Moc maksymalna minimum ESP 132,0 kVA / 105,6 kW * Moc znamionowa minimum PRP 120,0 kVA / 96,0 kW * Pojemność zbiornika paliwa minimum 120L * Wymiary minimum D x S x W 2300 x 1085 x 1670 mm * Czas pracy na zbiorniku przy 75 % obciążenia minimum 5,7 h * Moc silnika netto minimum 143kW * Akumulator rozruchowy około 100Ah * Obudowa wyciszona * Produkt fabrycznie nowy * Uchwyty załadunkowe   **2. Cechy techniczne dla przyczepki: 1 sztuka**   * Produkt fabrycznie nowy, podać rok produkcji * Nazwa i producent urządzenia * Wymiary skrzyni nie mniejsze niż: 4490 x 2110 mm * Dopuszczalna Masa Całkowita konstrukcyjna minimum: 1600- 2700 kg * Masa własna: około 625 kg * Produkt fabrycznie nowy * Ogumienie: Koła 195/55R10C   Wyposażona w:   * 2 osie hamowane każda po około 1350 kg * konstrukcja spawana * przyczepa platforma * cała konstrukcja ocynkowana ogniowo * podłoga ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej * koło podporowe * cybanty do mocowania pasów * instalacja 12 V |  |

Gwarancja na przedmiot umowy: ………………………. (minimum 24 miesiące) od daty podpisania protokołu odbioru urządzenia, w tym na sprzęt wchodzący w skład przedmiotu zamówienia …………….. (minimum 24 miesiące) gwarancji producenta.

W zakresie zamówienia przeglądy gwarancyjne/serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji, obejmujących części zamienne, eksploatacyjne oraz robociznę i transport w ilości wynikającej z zaleceń producenta.